|  |
| --- |
| **附件一**  工程量清单 |
| 序列 | 项目 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400万臻全彩网络半球摄像机 | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根 据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本支持萤石平台接入支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m1个内置麦克风，高清拾音符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 45台 | 设备房录像存储时间不得少于90天；6039办公室录像存储时间不得少于180天。 |
| 2 | 半球摄像机壁挂支架 | 配套 | 44个 |  |
| 3 | 24口千兆POE交接机 | 支持 PoE+，整机 225W（370W）PoE 供电，单端口最大供电功率 30W采用专业 PoE 芯片及安防级设计，稳定可靠，适应各种安防场景需求支持超长距离供电，最大供电距离达 250 米集成安防级高防雷电路，内置专业高耐压电源，保证各种恶劣环境下的稳定工作全钢机壳，全粉末涂层，防腐蚀能力更强更环保 | 3台 | 汇聚机柜使用 |
| 4 | 8口千兆POE交接机 |  | 7台 | 汇聚机柜使用 |
| 5 | 超高清解码器 | 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Hik264、smart264、smart265等多种编码码流解码，解码性能强劲，最高支持2400W 及以下分辨率的H.265/H.264 码流解码，支持4K 超高清输出 | 1台 | 视频上墙 |
| 6 | 24口万兆核心交换机 | 交换容量336Gbps；包转发能力：108Mpps； | 1台 | 监控中心使用 |
| 7 | 千兆光纤收发器（工业级） | 1光4电，发射端 | 9台 | 汇聚机柜使用 |
| 8 | 千兆光纤收发器（工业级） | 1光4电，接收端 | 9台 | 监控中心使用 |
| 9 | 光纤收发器机箱 | 2U 16位 | 1台 | 监控中心使用 |
| 10 | NVR硬盘录像机 | 32路 8盘位 | 2台 |  |
| 11 | 监控硬盘 | 企业级8T | 16块 |  |
| 12 | 汇聚点机柜 | 16U | 9个 | 含空开、导轨、线槽等 |
| 13 | 42U主机柜 | 42U | 1个 | 监控中心使用 |
| 14 | 8口光纤配线架 | SC单模 | 9套 | 汇聚机柜使用 |
| 15 | 120口ODF光纤配线架 | SC单模 | 1套 | 监控中心使用 |
| 16 | 光纤尾纤、耦合器、光纤跳线 | SC-SC | 144套 |  |
| 17 | 防雷排插 | GN-601（1.8米） | 10个 | 汇聚机柜使用 |
| 18 | 六类网线 | 六类网线 | 2600米 |  |
| 19 | UPS供电线 | RVV3\*1.5 | 2850米 |  |
| 20 | 8芯室内光纤 | 8芯单模 | 2850米 |  |
| 21 | 镀锌线管 | φ25 | 2250米 |  |
| 22 | 监控系统工作站 |  i5-12400/8G/1TB+256G SSD +24寸显示器  | 1台 |  |
| 23 | 辅材 | 辅材 | 1项 |  |

注：工程质保需5年或以上