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一、技术描述

（一）项目概要

燃气具安装维修工竞赛项目是指在模拟燃气具安装维修的场所，根据题目要求和现场提供的物料，对燃气管道制作、燃气灶具安装维修、燃气热水器安装维修等技能的实际操作竞赛项目。本次竞赛主要考核选手实际操作的规范性、熟练性、专业性，掌握各模块操作的基本方法与要求，同时通过竞赛形式进行全面的考核、选拔，掌握燃气具安装维修的相关知识和实际操作，进而促进和提升我市燃气行业从业人员的技能水平和职业素养。助力燃气服务产业向规范化、专业化方向升级，为行业高质量发展筑牢人才根基。

（二）基本知识及能力要求

	理论知识相关要求
	权重比例（%）

	辅助安装维修
	—工具、物料及技术准备

—管路制备与安装

—安装维修咨询服务
	10

	安装维修条件检测
	—安装过程检测

—安装维修质量检测

—安装维修质量验收
	10

	燃气灶具安装
	—室内管路气源置换处理

—灶具、附件及管路安装

—灶具调试
	10

	供热水供暖两用型

燃气快速热水器安装
	—热水器安装

—热水器调试

—附属设施安装
	20

	燃气灶具维修
	—漏气故障

—点火故障

—多功能灶、集成灶故障

—更换、改造及制作维修配件
	10

	供热水燃气快速

热水器维修
	—开水阀无法启动

—燃烧故障

—出水温度异常

—关水后干烧、使用中熄火

—电控部件故障
	20

	供暖两用型燃气

快速热水器维修
	—不运行、频繁启动

—供暖系统水压低或水温高

—系统运行噪声大
	15

	指导与培训
	—技术管理

—培训与指导
	5

	合计
	100

	实操能力相关要求
	权重比例（%）

	辅助安装维修
	辅助工作
	工具、物料及技术准备（准备检漏仪、工具摆放）
	20

	
	
	管路制备与安装（燃气管制作与连接）
	

	燃气具

安装维修
	安装维修

条件检测
	安装过程检测（检查安装环境）
	20

	
	
	安装维修质量检测（安装维修后的质量）
	

	
	燃气灶具

安装维修
	燃气灶具安装（连接灶具燃气管、点燃灶、测试熄火保护功能、测试自闭阀）
	20

	
	
	燃气灶具维修（更换点火针、电磁阀、点火器）
	

	
	燃气热水器

安装维修
	燃气热水器安装（进出水管、燃气管、气密性检测、启动热水器调节水温）
	40

	
	
	燃气热水器维修（更换主板、比例阀、气密性检测）
	

	合计
	100


二、试题及评判标准

（一）试题

1.初赛采用不公开试题的方式。选手可参照《燃气具安装维修工三级/高级工国家职业标准（2023年版）》自行学习。
2.决赛采用全公开试题的方式。选手按赛场提供的实操作业单以现场实际操作的方式完成管路制备与安装、燃气灶具安装维修、燃气热水器安装维修三个模块实操项目。要求选手遵守国家法律法规和行业规范，具有良好的职业道德和素养，爱岗敬业，恪守行业规范，掌握辅助安装维修基本知识，燃气具安装维修基本技能，具备良好的沟通能力、环境安全判断能力、安全宣传意识等。
（二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排

	赛程
	方式
	竞赛时间（分钟）

	初赛
（理论知识）
	上机考核
	90

	决赛
（实际操作）
	现场实操
	模块A：管路制备与安装
	40
	110

	
	
	模块B：燃气灶具安装维修
	40
	

	
	
	模块C：燃气热水器安装维修
	30
	


2.初赛试题。采用计算机竞赛系统从职业技能等级认定社会培训评价组织题库中随机抽取组成正式赛题。主要考核机械电子基础知识、燃气基础知识、安全与环保基本知识的理论知识，题型为单选题、多选题、判断题，满分为100分。其中，单选题70题，每题1分；多选题10题，每题2分；判断题20题，每题0.5分。

3.决赛试题。选手根据赛场提供的实操作业单以现场实际操作的方式完成管路制备与安装、燃气灶具安装维修（含安装过程及质量检测）、燃气热水器安装维修（含安装过程及质量检测）三个模块，具体内容如下：
模块A：管路制备与安装
根据指定尺寸制作3根DN15镀锌管双头螺纹，采用生料带连接DN15弯头、直通、三通、堵头、球阀、考克，在墙面上用吊码固定，并用U型压力计进行5000Pa气密性检测5分钟无压降。

模块B：燃气灶具安装维修

完成环境检测与自闭阀测试，安装灶具并连接燃气管后进行气密性测试，点燃灶具，测试熄火保护功能；更换灶具的点火控制器、一个灶头的点火针及热电偶；更换完成后，密封性符合要求，可正常点火。
模块C：燃气热水器安装维修

完成热水器安装，进行气密性测试，调节水温（45℃-60℃）；更换热水器的主板和比例阀，测试气密性并点火启动。
（三）评判标准

1.分数权重
	赛程
	考核内容
	配分
	权重
	综合排名

配比

	初赛
	理论知识
	100
	100%
	30%

	决赛
	模块A：管路制备与安装
	100
	30%
	70%

	
	模块B：燃气灶具安装维修
	100
	30%
	

	
	模块C：燃气热水器安装维修
	100
	40%
	

	合计
	100%


2.评判标准

（1）初赛由计算机竞赛系统按单选题每题1分，多选题每题2分，判断题每题0.5分自动判分，各题型错选、多选或少选均不得分。

（2）决赛由裁判根据现场评分表评分，评分标准如下：

模块A评分标准
	考核项目
	考核内容及要求
	分值
	评分标准

	前期准备
	1.应正确选用工机具、材料，规格对应，摆放整齐规范，无遗漏或明显超量：工机具（套丝机、冲击钻、扳手、管钳、螺丝刀、卷尺、水平尺、水柱表、大头笔、毛刷、检漏液、润滑油等）；材料（镀锌管、三通、弯头、堵头、密封胶带、吊码等）；
	5
	工具材料选用错误、遗漏、明显超量，或摆放混乱，每项扣1分；

	
	2.设备开机前检查电源、设备运转状态、润滑系统，做好开机准备；
	4
	未做开机前检查，每项扣2分；

	
	3.仪容整洁，劳保用品（工作服、工作鞋、防护手套、护目镜、工作帽等）穿戴正确（如束紧袖口、戴好工作帽，且长发应盘入工作帽内）。
	5
	劳保用品穿戴不规范、使用不当（如操作旋转类转动工具时佩戴手套），每项扣1分。

	管道下料
	1.准确测量、计算管材的下料尺寸；
	3
	下料尺寸误差大于±5mm，1条管扣1分；

	
	2.切管过程操作平稳，管材固定牢固，无晃动偏移；
	3
	切管操作不规范，1次扣1分；

	
	3.切口平整光滑无倾斜、无毛刺。
	3
	切口倾斜或毛刺过多，每个切口扣1分。

	螺纹套制
	1.套丝机板牙规格匹配管材，板牙调试规范；
	6
	板牙规格选错、板牙调试不规范，每次扣2分；

	
	2.套丝前管材端口清理干净，均匀涂抹专用润滑油，润滑到位；
	6
	未润滑、润滑不足，每次扣2分；

	
	3.套丝过程操作平稳，管材固定牢固，无晃动偏移；
	6
	套丝操作不规范，1次扣2分；

	
	4.螺纹加工前应内倒角100％，可一次成型；
	6
	加工前未内倒角，或超过2次加工不成型，每个口扣2分；

	
	5.套丝完成后清理螺纹铁屑、杂物，端口无残留毛刺；
	6
	铁屑、杂物、毛刺清理不到位，每个口扣1分；

	
	6.螺纹牙型饱满、清晰、连续，无缺牙、烂牙、断牙、滑丝、乱丝现象；
	6
	出现缺牙、烂牙、断牙、滑丝、乱丝等现象，每个口扣3分；

	
	7.DN15镀锌管螺纹深浅均匀，螺纹数符合规范要求（7～9扣）；
	6
	螺纹深浅不均，每个口扣1分；螺纹数不符合要求，每个口扣2分；

	
	8.使用配套管件试拧校验，管件与管端空旋时能用手轻松旋入‌2～3扣，且手感顺滑无卡顿。
	6
	试拧校验不符合要求，每个口扣1分。

	管道、

设备连接
	1.正确使用冲击钻，完成墙壁打孔；
	3
	冲击钻使用不规范，每次扣1分；

	
	2.正确使用工具，完成镀锌钢管、设备的连接作业；
	3
	未规范使用管钳、扳手、螺丝刀等工具，每次扣1分；

	
	3.管道、设备安装牢固；
	5
	安装不牢固，扣5分；

	
	4.连接管件后丝扣外露2～3扣；
	3
	丝扣外露扣数不合格，每个口扣1分；

	
	5.丝扣外露处，表面没有生料带覆盖；
	3
	丝扣处可见生料带覆盖、堆积，每个口扣1分；

	
	6.管道及设备安装横平竖直，成品与图纸相符，安装管段长度、标高等误差不超过±5mm；
	6
	管道长度、标高误差大于±5mm，每项扣3分；

	
	7.管道与墙净距30mm。安装完成后进行气密性测试。
	6
	离墙净距大于±5mm，每条管扣3分。

	合计
	100
	

	一票否决
	出现以下任一情况，本次考核0分：

1.作业发生重大安全事故（包括违规操作造成设备损坏或人员伤亡）；

2.作业时间超过40分钟，未完成比赛；

3.水柱压力5000Pa以上试验5分钟不合格。


模块B评分标准
	考核项目
	考核内容及要求
	分值
	评分标准

	入户准备
	1.应正确选用工具、材料，摆放整齐规范，无泄漏或明显超量。工具（检漏仪、喷壶、水平尺、盒尺、螺钉盒、一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳子、克丝钳子、活扳手、相位检测仪），材料（进水管、出水管、燃气管、点火针、热电偶、点火器、主控板、电磁阀）；
	6
	工具材料选用错误、遗漏、明显超量，或摆放混乱，每项扣1分，扣完为止。

	
	2.打开燃气检漏仪进行环境检测。
	5
	未检测，不得分。

	入户及安装环境检测
	1.户内通风；
	5
	无开窗动作，不得分；

	
	2.检查房间高度（作业单填写）；
	5
	按标准规范要求填写，填写错误不得分；

	
	3.安装前关闭表前阀与灶前阀；
	5
	无操作动作不得分；

	
	4.排查用气场所安全隐患
	5
	未移走易燃易爆物品，本项不得分；

	
	5.确认开孔尺寸（作业单填写）；
	5
	开孔尺寸填写；

	
	6.橱柜门通风面积（作业单填写）；
	5
	按标准规范要求填写通风面积，错误不得分；

	
	7.测试自闭阀是否正常。
	6
	未测试不得分。

	灶具安装
	1.灶具面板与墙面的净距（作业单填写）；
	5
	按标准规范要求填写净距,填写错误不得分；

	
	2.燃气灶具安装后检漏检测；
	6
	连接管两端检测，各3分，未完成不得分；

	
	3.灶具调试；
	6
	两个灶眼调试，各3分；

	
	4.熄火保护功能测试。
	6
	两个灶眼测试，各3分。

	灶具维修
	1.灶具故障：没有放电火花。故障排查关键点（作业单填写）；
	3
	故障排查：①电池②点火针及③点火器。每项1分；

	
	2.灶具故障：点着火后松手熄火。故障排查关键点（作业单填写）；
	2
	故障排查：①热电偶②电磁阀。每项1分；

	
	3.更换灶具的点火控制器、一个灶头的点火针、热电偶；
	15
	没有完成更换不得分；

	
	4.更换完成后，严密，并能正常点火
	5
	严密性不合格或不能正常点火的不得分。

	安全文明

作业
	1.着装干净整洁，防护用品佩戴齐全；
	3
	不符合要求，单项不得分。

	
	2.操作过程中，工具、材料摆放有序；
	1
	

	
	3.作业完成后场地整洁。
	1
	

	合计
	100
	

	一票否决
	出现以下任一情况，本次考核0分：

1.作业发生重大安全事故（包括违规操作造成设备损坏或人员伤亡）；

2.作业时间超过40分钟，未完成比赛；

3.燃气软管连接处漏气。


模块C评分标准

	考核项目
	考核内容及要求
	分值
	评分标准

	安装前准备
	1.识别燃气热水器使用气源种类（作业单填写）；
	6
	气源：天然气，填写错误此项不得分；

	
	2.识别燃气热水器排烟方式（作业单填写）；
	4
	排烟方式：强排式，填写错误此项不得分；

	
	3.使用测电仪测量电源插座正常。
	10
	未检测，不得分。

	热水器安装
	1.进出水路连接（一票否决项）；
	——
	连接错误，一票否决，终止竞赛；

	
	2.排烟管内高外低连接正确；
	4
	连接错误，不得分；

	
	3.燃气管连接后检测气密性;
	8
	检测连接管两端各4分，未检测不得分；

	
	4.调节水温（45℃-60℃）；
	4
	未完成，不得分；

	
	5.热水器安装横平竖直，水、气软管美观。
	4
	偏差小于±5mm得4分，反之则不得分。

	热水器维修
	1.热水器故障：风机不启动时。故障排查关键点（填写作业单）；
	7
	故障排查：①电源②风压开关③电机④启动电容⑤水流开关⑥电磁阀⑦过热保护。每1项1分。

	
	2.热水器故障：风机启动后不放电时。故障排查关键点（填写作业单）;
	2
	故障排查：①风压管②风压开关。每1项1分。

	
	3.更换热水器主板和比例阀；
	40
	未完成更换不得分。

	
	4.更换完成后，对热水器内部进行气密性测试（一票否决项），并能正常点火。
	11
	未用检漏或不能正常点火不得分。

	合计
	100
	

	一票否决
	出现以下任一情况，本次考核0分：

1.作业发生重大安全事故（包括违规操作造成设备损坏或人员伤亡）；

2.作业时间超过30分钟，未完成比赛；

3.进出水路连接错误；

4.更换完成后，未对热水器内部进行气密性测试。


3.评判方法

（1）初赛由计算机系统自动判分。

（2）决赛裁判组共22名，其中裁判长1名，裁判员21名。在同等条件下由裁判长采用抽签方式进行裁判分组及确定小组组长。

（3）决赛前由裁判长组织所有裁判员进行培训，统一评分标准，以3名裁判为1组，对2个工位选手独立评分，选手成绩取3名裁判平均分。
（3）决赛前由裁判长组织所有裁判员进行培训，统一评分标准。裁判对所在工位的选手操作进行现场打分。裁判根据按照统一评分标准负责该组所有选手的现场评分，并对自己评分项目签字确认评分结果。

（4）决赛结果提交裁判长审核并签名确认。

（5）每位选手操作完成后裁判员需完成对该选手的评分，才能进入下一轮的执裁工作，直至比赛结束。

（6）裁判长对所有裁判员的打分过程的公平、公正性进行监督。裁判员评定期间若有争议，由裁判长裁决。

（7）比赛结束后，所有裁判员需在选手成绩汇总表上进行确认签字，方视为完成执裁工作。

4.综合排名。选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名，成绩均四舍五入保留两位小数点。其中初赛成绩占30%、决赛成绩占70%，即选手综合成绩=初赛成绩×30%+决赛成绩×70%+。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前，若仍相同时，以决赛总时间短者名次在前，若再相同时，则以决赛模块C、B、A的分数高低决定排名。
三、竞赛细则

（一）参赛证于竞赛报到时凭有效身份证件领取。

（二）各类人员须统一佩戴由执委会印制的证件，着装整齐。

（三）理论竞赛选手须提前20分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛20分钟后方可离场，开赛迟到20分钟不得入场，按自动弃权处理。

（四）理论竞赛选手的座位由竞赛系统随机生成。

（五）实操竞赛选手须提前30分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号（工位）入场并将有效身份证件和参赛证放在裁判桌子上，以备查验。开赛30分钟后方可离场，开赛迟到30分钟不得入场，按自动弃权处理。

（六）实操竞赛选手的出场顺序和工位由抽签决定，不得私自调换竞赛选手号，否则按取消参赛处理。

（七）选手不能携带与竞赛相关的文件资料、通讯工具、电子设备等进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，交头接耳，否则将给予警告或取消竞赛资格。

（八）各赛场除现场裁判、选手、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入竞赛区。所有选手未经同意不可私自离开赛场，否则按弃权处理。

（九）竞赛期间，选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访，不得私自公布竞赛相关资料和情况。

（十）竞赛过程中，选手须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理部提出申诉。

（十一）选手认为赛场提供的设备、工具不符合规定的应立即向现场裁判提出更换。

（十二）竞赛规定时间结束时，选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间，在工作人员引导下离开赛场。

（十三）冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

（十四）竞赛现场配备实时监控系统，对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并有专人对竞赛环节进行全程录像。

（十五）如竞赛出现不可预见的异常情况，由执委会与组委会商议后，作出处理决定。

四、竞赛场地、设施设备

（一）赛场规格

1.初赛。参照计算机类工种考核要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的计算机及竞赛答题软件，保证单人单机并留有一定数量的备用机。
2.决赛。竞赛现场设有竞赛区、裁判室、赛务室、候赛室、选手室等，合计总面积约650平方米。竞赛模块A设置6个比赛工位，模块B（C）设置10个比赛工位，合计16个比赛工位，每个工位的面积约6平方米（长3m、宽2m），每个工位设置物料摆放区，工位与物料摆放区之间用隔板遮挡隔开。
（二）场地布局图
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（三）基础设施清单

竞赛所需设备、工具，由赛场提供，未明确在选手携带工具清单中的，一律不得带入赛场。赛场提供的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。赛场提供设施、设备具体如以下清单表所示：
初赛设施、设备清单

	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	电脑
	1套/选手
	统一配置


决赛设施、设备清单

	序号
	名称
	数量
	规格/备注
	使用

	1
	秒表（计时器）
	16块
	最后由选手按下的计时器
	裁判

	2
	U型压力计
	8只
	±5000Pa，（配乳胶管）+气囊
	选手

	3
	喷壶
	20只
	装三分之一检漏液/放在工位
	选手

	4
	检漏液
	1瓶
	可用“洗洁灵”代替
	选手

	5
	抹布
	若干
	/
	选手

	6
	一次性鞋套
	若干
	/
	选手

	7
	工具包
	15个
	/
	选手

	8
	工具垫
	20个
	/
	选手

	9
	盒尺
	20个
	5M
	选手

	10
	检漏仪
	12只
	可燃气体检漏仪
	选手

	11
	套丝机
	6个
	/
	选手

	12
	冲击钻
	6个
	/
	选手

	13
	DN15钢管
	若干
	镀锌钢管
	选手

	14
	镀锌管外丝
	若干
	DN15
	选手

	15
	弯头
	若干
	4分
	选手

	16
	直通
	30个
	4分
	选手

	17
	三通
	30个
	4分
	选手

	18
	球阀
	20个
	4分
	选手

	19
	考克（旋塞阀）
	20个
	4分
	选手

	20
	外丝堵头
	50个
	4分
	选手

	21
	管夹
	100个
	/
	选手

	22
	燃气热水器
	8台
	统一品牌型号的
	工位

	23
	热水器配件
	8套
	主控板
	工位

	24
	热水器配件
	8套
	比例阀
	工位

	25
	双眼灶
	8台
	统一品牌型号的家用，（带格林头）
	工位

	26
	灶配件
	10套
	点火针、热电偶、点火器
	工位

	27
	螺钉盒
	30个
	拆装燃具时盛装螺钉
	工位

	28
	定尺波纹管
	30根
	连接灶具及热水器用
	工位

	29
	水平尺
	8个
	/
	裁判/选手

	30
	管钳子（A）
	6个
	350
	选手

	31
	管钳子（A)
	6个
	300
	选手

	32
	呆扳手
	10个
	8—32mm
	选手

	33
	一字螺丝刀
	10个
	150mm
	选手

	34
	十字螺丝刀
	10个
	150mm
	选手

	35
	克丝钳子
	10个
	8寸
	选手

	36
	尖嘴钳子
	10个
	8寸
	选手

	37
	活扳手
	14个
	12寸
	选手

	38
	活扳手
	10个
	10寸
	选手

	39
	相位检测仪
	10个
	三插头
	选手

	40
	安全帽
	6个
	/
	选手

	41
	线手套
	若干
	/
	选手

	42
	桌虎钳
	6个
	套丝后连接管件用
	工位

	43
	“开”“关”吊牌
	12个
	两面为“开”和“关”
	工位

	44
	钢瓶
	12个
	液化气钢瓶图片40CMX30CM
	工位

	45
	杀虫剂
	12瓶
	杀虫剂瓶图片40CMX30CM
	工位


禁止携带物品清单表

	序号
	设备和材料名称
	举例

	1
	通讯设备
	手机、电话手表等

	2
	移动存储设备、电子设备
	U盘、录音笔

	3
	任何与竞赛内容相关的物品
	复习资料、教材等


五、安全、健康要求

（一）赛场设医务室，配备医护人员，当选手或赛场其他人员发生身体不适时，进行医护处理。

（二）严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。

（三）竞赛过程中参赛选手应能胜任全部竞赛操作体能要求，并且遵守赛场安全操作规程；对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏；服从现场裁判的指挥，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，保证操作过程中人身安全和设备安全。
六、本技术文件条款的最终解释权归深圳市人力资源和社会保障局所有。

附件：

2026年深圳技能大赛—燃气具安装维修工

职业技能竞赛实操作业单

模块A：管路制备与安装
1.作业说明：管路制备与安装
2.考试时间：40分钟。裁判指令下达后，选手按下计时器按键启动计时；管路安装完毕，选手用U型压力计打压5000Pa气密性检测，并自检合格后，按键停止计时。（裁判做气密性测试的时长为5分钟，不计入考试时长）

3.作业内容：根据指定尺寸按照（图A-1）制作3根DN15镀锌管双头螺纹，采用生料带连接DN15弯头、直通、三通、堵头、球阀、考克，在墙面上用吊码固定。
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（图A-1）管路制备与安装示意图(单位：mm)

	选项
	A
	B
	C
	D

	(A卷
	520
	480
	250
	850

	(B卷
	510
	460
	260
	920


模块B：燃气灶具安装维修
1.作业说明：灶具安装及维修
2.考试时间：40分钟。裁判指令下达后，选手自行按下计时器按键启动计时；操作全部完成，并自检合格后，按键停止计时。

3.作业内容：

3.1入户准备，环境检测，测试自闭阀。安装灶具，连接燃气管后进行气密测试，点燃灶具，测试熄火保护功能；

3.2更换灶具的点火控制器、一个灶头的点火针及热电偶；更换完成后，严密，并能正常点火；

3.3根据赛场提供的灶具及安装条件，将答案填入对应栏目。

模块C：燃气热水器安装维修

1.作业说明：热水器安装及维修
2.考试时间：30分钟。裁判指令下达后，选手自行按下计时器按键启动计时；操作全部完成，并自检合格后，按键停止计时。

3.作业内容：

3.1安装热水器，气密性测试，调节水温（45℃-60℃）；

3.2更换热水器的主板和比例阀，测试气密性并点火启动；

3.3根据赛场提供的热水器及安装条件，将答案填入对应栏目。
