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一、技术描述

（一）项目概要

电池及电池系统维护员是指使用工、夹、量具和仪器仪表、检修和均衡等设备，评估、维护、拆装、修理、故障修复、拆解，重新匹配组装和调试电池及电池系统的人员。

本次竞赛对选手的技能要求主要包括：电池系统通讯故障的诊断与排除，数据信息读取；电池模组单体电芯故障检测（动态压差检测）、电池模组压差均衡（均衡维护仪使用）三个模块实操项目；具备安全作业素养，落实现场、工装、物料及数据文件管理工作。

（二）基本知识及能力要求

	理论知识相关要求
	权重比例

（%）

	职业道德
	－职业道德基本知识
	5

	
	－职业守则
	

	基础理论
	－电路基本组成及分析方法
	5

	
	－电子电路常用器件
	

	
	－电池工作原理
	

	
	－综合能源类型及常用技术
	

	电池及系统结构基础知识
	－电池基本构造及分类知识
	10

	
	－电池的性能及常用参数知识
	

	
	－电池系统构件及常规总成方案知识
	

	电池及系统维护基础知识
	－电池及系统维护保养基础要求
	20

	
	－电池及系统功能检测数据设备连接及读取方法
	

	
	－电脑软件安装及上位机设置连接基本操作方法
	

	电池及系统故障基础知识
	－电池及系统外观检查要求
	20

	
	－电池及系统功能故障检测连接方法
	

	
	－电池及系统绝缘防护及检测基础要求
	

	电池及系统维修基础知识
	－电池系统外载组件检修基础知识
	20

	
	－电池系统内组件检修基础知识
	

	
	－电池及系统维修复原复检基础知识
	

	安全生产及人员防护知识
	－安全生产操作常识
	10

	
	－防火防爆知识
	

	
	－防静电知识
	

	电池评价
	－电池及电池系统耐久性评价指标体系
	10

	
	－电池及电池系统电性能评价指标体系
	

	
	－电池及电池系统测试应急处理要求
	

	合计
	100

	实操能力相关要求
	权重比例

（%）

	工装与作业

准备
	－能根据业务单制定工装和物料管理方案
	10

	
	－能编制现场消防设施及设备维护保养方案
	

	
	－能制定现场清洁和整理操作要求
	

	功能检测及基础养护
	－能识别电池及系统安全隐患并制定作业方案
	10

	
	－能根据不同待检对象选定功能检测方案
	

	
	－能编写功能检测分析报告及电池性能养护分析报告
	

	故障判断与

维修
	－能使用诊断设备读取电池系统详细状态数据并解析
	35

	
	－能根据故障现象制定详细故障诊断流程
	

	
	－能编写故障诊断分析报告并给出修复建议
	

	
	－能执行电池管理系统软件刷写操作
	

	一致性评价与电性能维护
	－能根据仪器测试结果评价电池及系统一致性
	35

	
	－能核算电池系统可用能量，判定是否需要淘汰或退役
	

	
	－能出具电池及系统电性能维护报告
	

	复原与复检
	－能操作仪器、工具复原装配电池系统高压线束及系统
	10

	
	－能使用仪器验证替换电芯、模组的安装可靠性
	

	
	－能根据各项复检结果出具复检报告
	

	合计
	100


二、试题及评判标准

（一）试题

1.初赛采用半公开试题的方式。报名开始后执委会在网站http://www.szzx.org.cn/→“技能竞赛”→“技能竞赛总览”栏目对应项目下公布500道理论题库，供参赛选手自主学习使用。报名结束后，参赛选手可登录竞赛训练平台自主开展练习。平台网址：https://sgz.szzx.org.cn/distexam/#/1797864258452549632/training_login。

2.决赛采用全公开试题的方式。选手按赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成电池系统通讯故障的诊断与排除，数据信息读取；电池模组单体电芯故障检测（动态压差检测）、电池模组压差均衡（均衡维护仪使用）三个模块实操项目。要求选手遵守国家法律法规和行业规范，具有良好的职业道德和素养，爱岗敬业，恪守行业规范，掌握电池维修保养基本知识，高压安全操作基本技能，具备良好的沟通能力、逻辑分析能力及应急处理能力等。

（二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排
	赛程
	方式
	竞赛时间（分钟）

	初赛

（理论知识）
	上机考核
	90

	决赛

（实际操作）
	现场实操
	模块A：电池系统通讯故障的

诊断与排除，数据信息读取
	25
	60

	
	
	模块B：电池模组单体电芯

故障检测（动态压差检测）
	20
	

	
	
	模块C：电池模组压差均衡

（均衡维护仪的使用）
	15
	


2.初赛试题。采用计算机竞赛系统从公布的题库中随机抽取试卷题量的70%和命题专家现场编制的30%组成正式赛题。题型为单选题、多选题、判断题，满分为100分。其中，单选题70题，每题1分；多选题10题，每题2分；判断题20题，每题0.5分。

3.决赛试题。选手根据赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成以下三个模块。

模块A：电池系统通讯故障的诊断与排除，数据信息读取

参赛选手严格遵循高压安全操作规范，使用赛场电池测试平台、稳压电源、万用表、新能源诊断仪完成全套操作：

（1）作业前穿戴全套绝缘防护用品，布置高压警示隔离带、警示牌；

（2）排查并修复两处故障，各工位故障有所不同；
（3）设备通讯恢复后，读取BMS总电压、单体电压、压差、温度、绝缘电阻核心运行数据；

（4）5S整理；依次正确关闭设备、电源，拆解线束分类收纳，工位清扫、消防器材归位

（5）规范填写《模块A电池系统通讯故障的诊断与排除，数据信息读取任务书》。
模块B：电池模组单体电芯故障检测（动态压差检测）
选手严格遵循高压安全操作规范，使用赛场电池测试平台、稳压电源、万用表、绝缘表，电池充放电容量检测设备、新能源诊断仪，扭力扳手等完成全套操作：

（1）作业前，高压安全确认，外观检查，模组电芯有无鼓包、漏液、线束有无老化破损；绝缘表、充放电设备自检是否正常；

（2）执行电池包总正、总负对地绝缘电阻检测，记录绝缘数值并对照国标判定；

（3）启动充放电设备模拟车辆动态工况，完整采集所有单体电芯实时电压；

（4）根据静态、动态电芯压差，定位电压异常电芯，区分电芯衰减、采样线路故障类型；对一处故障进行排除，各工位故障不同。

（5）5S整理；依次正确关闭设备、电源，拆解线束分类收纳，工位清扫、消防器材归位

（6）填写《模块B电池模组单体电芯故障检测（动态压差检测）任务书》。

模块C：电池模组压差均衡（均衡维护仪的使用）
选手严格遵循高压安全操作规范，使用赛场电池测试平台、万用表、电池均衡维护仪完成全套操作：

（1）作业前，高压安全确认，外观检查,均衡仪多通道夹子对应电芯规范对接，接线完成后核查无短路、反接风险；

（2）根据电芯材质精准设置均衡充电截止电压、放电截止电压、均衡电流参数；

（3）启动自动均衡程序，全程监控电芯电压变化，记录均衡前后压差数据；

（4）均衡程序结束后复测模组压差，验证电芯一致性达标；

（5）依次关闭均衡仪、充放电设备、稳压电源，拆解线束分类收纳，工位清扫、消防器材归位；

（6）填写《模块C电池模组压差均衡（均衡维护仪的使用）任务书》。

（三）评判标准

1.分数权重

	赛程
	考核内容
	配分
	权重
	综合排名

配比

	初赛
	理论知识
	100
	100%
	30%

	决赛
	模块A：电池系统通讯故障的

诊断与排除，数据信息读取
	100
	30%
	70%

	
	模块B：电池模组单体电芯

故障检测（动态压差检测）
	100
	40%
	

	
	模块C：电池模组压差均衡

（均衡维护仪的使用）
	100
	30%
	

	总计
	100%


2.评判标准

（1）初赛由计算机竞赛系统按单选题每题1分，多选题每题2分，判断题每题0.5分自动判分，各题型错选、多选或少选均不得分。

（2）决赛由裁判根据现场评分表评分，评分标准配分细则以现场评分表为准，评分标准如下：

模块A：电池系统通讯故障的诊断与排除，数据信息读取
	评分项目
	评分标准
	配分

	高压安全作业准备
	绝缘防护服、绝缘手套、安全帽、护目镜穿戴完整规范；高压隔离、警示牌布置到位
	5

	工装设备选配
	根据故障类型匹配诊断仪、稳压电源、万用表，选型无错误
	5

	通讯故障分步诊断
	通讯排查，检测逻辑完整有序
	25

	通讯故障修复操作
	通讯故障排除，无二次线路损伤
	30

	数据读取记录
	诊断仪通讯正常，全部核心数据完整读取、清晰记录
	10

	标准化操作规范
	全程按照高压安全操作流程，执行断电，无违规带电操作
	5

	作业工单填写
	故障现象、测量数据、故障点位记录完整，分析逻辑清晰
	15

	现场5S管理
	仪器断电、线束收纳、工位清洁、废料分类存放
	5

	合计
	100

	时间要求：考核规定时间为25分钟，超时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：

若参赛选手比赛过程中，若因自身操作失误，引发线路短路、电弧放电、竞赛设备损毁等，现场裁判有权立即终止该选手本场竞赛，决赛成绩无效。


模块B：电池模组单体电芯故障检测（动态压差检测）
	评分项目
	评分标准
	配分

	高压安全防护
	全套绝缘劳保用品穿戴齐全，高压作业区域隔离到位
	5

	检测设备选配
	绝缘表、充放电设备、万用表性能检查，选型无差错
	5

	电池基础性能检测
	国标充放电工步参数设置规范，容量、内阻检测流程完整
	30

	电芯故障检测判定
	动态压差数据采集完整，精准定位异常电芯，故障类型判定准确，故障处理排除。
	35

	高压操作规范性
	严格执行断电防护流程，杜绝短路、打火安全隐患
	5

	检测工单记录
	绝缘阻值、单体电压、压差数据填写完整，故障描述清晰
	15

	工位复位整理
	设备关机断电、线束收纳、场地无工具物料遗留
	5

	合计
	100

	时间要求：考核规定时间为20分钟，超时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：

若参赛选手比赛过程中，若因自身操作失误，引发线路短路、电弧放电、竞赛设备损毁等，现场裁判有权立即终止该选手本场竞赛，决赛成绩无效。


模块C：电池模组压差均衡（均衡维护仪的使用）
	评分项目
	评分标准
	配分

	安全防护布置
	绝缘劳保穿戴齐全，均衡作业高压隔离防护到位
	5

	工装设备选配
	均衡维护仪、测试线束、绝缘工具与模组规格匹配，选型检查无差错
	5

	均衡设备操作使用
	均衡通道夹子规范接线；电芯类型、均衡电压/电流参数设置准确；均衡流程完整执行
	60

	高压作业规范
	接线前核查无短路风险，均衡过程实时监控电芯状态
	20

	均衡作业工单
	均衡前后压差、设备参数记录完整，维护结论清晰
	5

	现场5S管理
	全部仪器断电、线束拆解收纳、工位清扫、消防器材归位检查
	5

	合计
	100

	时间要求：考核规定时间为15分钟，超时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：

若参赛选手比赛过程中，若因自身操作失误，引发线路短路、电弧放电、竞赛设备损毁等，现场裁判有权立即终止该选手本场竞赛，决赛成绩无效。


3.评判方法

（1）初赛由计算机系统自动判分。

（2）决赛裁判组共10名，其中裁判长1名，裁判员9名。在同等条件下由裁判长采用抽签方式进行裁判分组及确定小组组长。

（3）决赛前由裁判长组织所有裁判员进行培训，统一评分标准。以3名裁判员为一组形式对相应模块所在工位的选手操作进行现场打分。裁判根据分组按照统一评分标准负责该组所有选手的现场评分，并对自己评分项目签字确认评分结果。

（4）每位选手操作完成后裁判员需完成对该选手的评分，才能进入下一轮的执裁工作，直至比赛结束。

（5）裁判长对所有裁判员的打分过程的公平、公正性进行监督。裁判员评定期间若有争议，由裁判长裁决。

（6）比赛结束后，所有裁判员需在选手成绩汇总表上进行确认签字，方视为完成执裁工作。

4.综合排名。选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名，成绩均四舍五入保留两位小数点。其中初赛成绩占30%、决赛成绩占70%，即选手综合成绩=初赛成绩×30%+决赛成绩×70%。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前，若仍相同时，则以决赛模块C、B、A顺序的分数高低决定排名。
三、竞赛细则

（一）参赛证于竞赛报到时凭有效身份证件领取。

（二）各类人员须统一佩戴由执委会印制的证件，着装整齐。

（三）理论竞赛选手须提前20分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛20分钟后方可离场，开赛迟到20分钟不得入场，按自动弃权处理。

（四）理论竞赛选手的出场顺序和工位由竞赛系统随机生成。

（五）实操竞赛选手须提前30分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号（工位）入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛30分钟后方可离场，开赛迟到30分钟不得入场，按自动弃权处理。

（六）实操竞赛选手的出场顺序和工位由抽签决定，不得私自调换竞赛选手号，否则按取消参赛处理。

（七）选手不能携带与竞赛相关的文件资料、通讯工具、电子设备等进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，交头接耳，否则将给予警告或取消竞赛资格。

（八）各赛场除现场裁判、选手、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入竞赛区。所有选手未经同意不可私自离开赛场，否则按弃权处理。
（九）竞赛期间，选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访，不得私自公布竞赛相关资料和情况。

（十）竞赛过程中，选手须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理部提出申诉。

（十一）选手认为赛场提供的设备、工具不符合规定的应立即向现场裁判提出更换。

（十二）竞赛规定时间结束时，选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间，在工作人员引导下离开赛场。

（十三）冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

（十四）竞赛现场配备实时监控系统，对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并有专人对竞赛环节进行全程录像。

（十五）如竞赛出现不可预见的异常情况，由执委会与组委会商议后，作出处理决定。

四、竞赛场地、设施设备

（一）赛场规格

1.初赛。参照计算机类工种考核要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的计算机及竞赛答题软件，保证单人单机并留有一定数量的备用机。
2.决赛。竞赛现场设有竞赛区、裁判室、赛务室、候赛室、选手室等，合计总面积为800平方米。赛场设置9个竞赛工位及1个备用工位，每个工位的面积约10平方米（长5m、宽2m）。
（二）场地布局图
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（三）基础设施清单

竞赛所需设备、工具，由赛场提供，未明确在选手携带工具清单中的，一律不得带入赛场。赛场提供的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。赛场提供设施、设备具体如以下清单表所示：
初赛设施、设备清单

	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	电脑
	1套/选手
	统一配置


决赛设施、设备清单
	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	电池系统测试平台
	1台/工位
	64V25Ah

	2
	笔记本电脑
	1台/工位
	WIN10系统

	3
	故障诊断仪
	1个/工位
	Syntrek H03

	4
	直流稳压电源
	2台/工位
	输入220V输出12V

	5
	电池充放电容量检测设备
	1台/工位
	充电、放电工作模式；

输入端带有保险

	6
	锂电池均衡维护仪
	1台/工位
	5V5A输出通道

	7
	万用表
	1个/工位
	安全等级：CATⅢ≥600V；

交流/直流电压量程可达到1000V

	8
	绝缘表
	1个/工位
	测量范围：满足0.01MΩ至10GΩ的绝缘测试；绝缘测试电压：50V-1000V

	9
	内阻测试仪
	1个/工位
	测量范围0-100V

	10
	绝缘工具
	1套/工位
	VDE10000V耐压,常用套筒，螺丝刀

	11
	扭力扳手
	1套/工位
	检测范围1.5N.m-30N.m

	12
	单体电池
	2颗/工位
	磷酸铁锂，25Ah

	13
	安全帽、防护服、防护镜、绝缘手套
	1套/工位
	耐压超过1000V


决赛选手自带工具、材料清单表
	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	劳保鞋
	1双/选手
	防滑、防砸、防穿刺、绝缘


禁止携带物品清单表

	序号
	设备和材料名称
	举例

	1
	通讯设备
	手机、电话手表等

	2
	移动存储设备、电子设备
	U盘、录音笔

	3
	任何与竞赛内容相关的物品
	复习资料、教材等


决赛赛场消防设施清单表

	序号
	设备和材料名称
	数量
	规格

	1
	手提式锂电池专用干粉灭火器
	12个
	4kg

	2
	手提式水基型灭火器
	12个
	MSZ/3

	3
	隔热防火服
	2套
	耐温≥300℃

	4
	防护面罩
	2套
	全面罩型KN95+P3级

	5
	盐水池
	2套
	80*80*60cm

	6
	防爆消防桶
	1个
	容积≥10L

	7
	灭火毯
	2张
	1.5m×1.5m


五、安全、健康要求

（一）赛场设医务室，配备医护人员，当选手或赛场其他人员发生身体不适时，进行医护处理。

（二）严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。

（三）竞赛过程参赛选手能胜任全部竞赛操作体能要求，并且遵守赛场安全操作规程；对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏；服从现场裁判的指挥，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，保证操作过程中人身安全和设备安全。

（四）实操竞赛环节，全程做好安全防护措施，严禁私接、私拉电源，需要使用电源时，必须在裁判员的监护下进行安装。若发生影响设备安全、人身安全风险的行为时，裁判有权立即终止竞赛。
六、本技术文件条款的最终解释权归深圳市人力资源和社会保障局所有。

附件

深圳市第十六届职工技术创新运动会暨

2026年深圳技能大赛—电池及电池系统

维护员职业技能竞赛

决赛赛题

深圳市第十六届职工技术创新运动会暨

2026年深圳技能大赛—电池及电池系统

维护员职业技能竞赛执委会
2026年7月

深圳市第十六届职工技术创新运动会暨2026年深圳技能大赛—电池及电池

系统维护员职业技能竞赛任务书

模块A：电池系统通讯故障的诊断与排除，数据信息读取

	竞赛场次：
	竞赛工位：

	参赛选手号：
	竞赛时间：

	任务说明
1.防护、设备前置检查：2分钟；

2.本模块实操总时长25分钟；
3.穿戴全套高压防护装备，布置工位高压安全隔离区域；

4.完成电池测试平台、诊断仪、通讯线束设备检查；

5.排查并修复两处故障；

6.完整读取BMS运行核心数据，对照标准阈值判定电池运行状态；

7.依次断电拆解线束、工位5S清洁整理；

8.规范填写全套实操任务书。


	电池系统检查

	序号
	检查项目
	检查结果

（正常/异常)
	异常描述

（结果正常不填）

	1
	检测电池系统型号及完整性
	□正常□异常
	

	2
	检测工具设备外观及性能完好
	□正常□异常
	

	3
	连接线束齐备性

（含CAN线、电源线、通讯接头等）
	□正常□异常
	


	电池系统通讯故障检查

	1
	故障现象描述
	

	2
	测量数据记录

（检测部件和线路范围要明确）
	部件/线路范围
	检查或测试后的

结果判断

	
	
	
	□正常
	□不正常

	
	
	
	□正常
	□不正常

	
	
	
	□正常
	□不正常

	
	
	
	□正常
	□不正常

	3
	故障点和故障类型确认
	

	4
	故障排除措施
	


	电池系统数据信息读取

	序号
	关键数据项
	读取值
	数据状态（正常/异常)

	1
	电池包总电压
	______V
	□正常□异常

	2
	最高单体电压
	______V
	位置：______

	3
	最低单体电压
	______V
	位置：______

	4
	电压压差
	______V
	□正常□异常

	5
	最高单体温度
	______℃
	位置：______

	6
	最低单体温度
	______℃
	位置：______

	7
	数据分析
	


特别说明：

1.在竞赛过程中，出现人员及设备安全隐患，情况严重者（如选手受伤、流血，设备损坏），裁判有权终止当场比赛；

2.在竞赛过程中，违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境，取消参赛选手参赛资格；

3.在竞赛过程中，参赛选手若有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛选手当场竞赛成绩；

4.有作弊行为的，取消参赛选手参赛资格；

5.违规操作、野蛮拆装、工具乱扔，视情况扣分；

6.所有表格必须手写规范，字迹潦草酌情扣分。

7.因选手自身原因，造成比赛暂停，不补时；
8.竞赛设备原因导致选手比赛暂停，需报备裁判长，由裁判长裁定给予补时。
模块B：电池模组单体电芯故障检测（动态压差检测）

	竞赛场次：
	竞赛工位：

	参赛选手号：
	竞赛时间：

	任务说明
1.防护、检测设备前置检查：2分钟；

2.本模块实操总时长 20 分钟；

3.穿戴全套高压防护装备，布置工位高压安全隔离区域；
4.电池包外观排查，电芯是否鼓包、漏液、线束破损老化；
5.执行电池包总正、总负对地高压绝缘性能检测；
6.启动充放电设备模拟车辆动态工况，采集全部单体电芯电压；
7.充放电设备启动后，通过车辆检测仪看动态电芯压差，定位电压异常电芯；
8.确认一个故障点，进行排除，螺丝恢复扭力为指定标准值5N；
9.依次断电拆解线束、工位 5S 清洁整理；
10.完整填写检测任务书。


	电池系统绝缘检测

	序号
	检测项目
	检测结果
	标准要求
	判定

（正常/异常)

	1
	电池包总正对地绝缘电阻
	_____MΩ
	≥20MΩ
	□√  □×

	2
	电池包总负对地绝缘电阻
	______MΩ
	≥20MΩ
	□√  □×

	3
	高压线束外观检查

（有无破损、老化）
	
	无破损、无裸露、

无老化
	□√  □×


	电池系统故障排除及处理

	故障现象描述
	

	动态数据记录
	部件/线路范围
	检查或测试后的

结果判断

	最高______V点位____

最低______V点位____

（注明：车辆检测仪读取动态数据）
	
	□正常
	□不正常

	
	
	□正常
	□不正常

	
	
	□正常
	□不正常

	
	
	□正常
	□不正常

	故障点和故障类型确认
	

	故障排除措施
	


	电池基本性能检测验证

	检测类别
	检测内容
	填写内容

	电池性能检测
	外观状态
	□正常 □异常

	
	电池电压
	______V

	
	电池内阻
	______mΩ

	
	电池容量
	______Ah

	容量国标工步测试
	参数设置
	1.恒流恒压充电：_____V_____A
2.恒流放电：_____A

	截止条件
	1.____________________
2.____________________


特别说明：

1.在竞赛过程中，出现人员及设备安全隐患，情况严重者（如选手受伤、流血，设备损坏），裁判有权终止当场比赛；

2.在竞赛过程中，违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境，取消参赛选手参赛资格；

3.在竞赛过程中，参赛选手若有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛选手当场竞赛成绩；

4.有作弊行为的，取消参赛选手参赛资格；

5.违规操作、野蛮拆装、工具乱扔，视情况扣分；

6.所有表格必须手写规范，字迹潦草酌情扣分。

7.因选手自身原因，造成比赛暂停，不补时；
8.竞赛设备原因导致选手比赛暂停，需报备裁判长，由裁判长裁定给予补时。
模块C：电池模组压差均衡（均衡维护仪的使用）

	竞赛场次：
	竞赛工位：

	参赛选手号：
	竞赛时间：

	任务说明
1.防护、检测设备前置检查2 分钟；

2.本模块实操总时长 15 分钟；

3.穿戴全套高压防护装备，布置工位高压安全隔离区域；
4.规范连接均衡仪多通道夹子与模组各单体电芯，核查无短路反接；
5.根据电芯材质设置均衡充电、放电截止电压、均衡运行电流参数；
6.确认无误后，启动自动均衡程序；
7.均衡完成正确下电，依次断电拆解线束、工位 5S 清洁整理；
8.填写均衡维护任务书。


	电池系统一致性维护

	序号
	作业项目
	考核内容

	1
	均衡线连接
	□正常□异常

	2
	设备电源连接
	□正常 □异常

	3
	选择电池类型
	电池类型：______

	4
	设置充电截止电压
	均衡充电截止电压：______V

	5
	设置放电截止电压
	均衡放电截止电压：______V

	6
	设置均衡参数
	均衡目标电压：______V

	
	
	均衡电流：______A

	7
	均衡机启动
	□正常  □异常


特别说明：

1.在竞赛过程中，出现人员及设备安全隐患，情况严重者（如选手受伤、流血，设备损坏），裁判有权终止当场比赛；

2.在竞赛过程中，违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境，取消参赛选手参赛资格；

3.在竞赛过程中，参赛选手若有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛选手当场竞赛成绩；

4.有作弊行为的，取消参赛选手参赛资格；

5.违规操作、野蛮拆装、工具乱扔，视情况扣分；

6.所有表格必须手写规范，字迹潦草酌情扣分。

7.因选手自身原因，造成比赛暂停，不补时；
8.竞赛设备原因导致选手比赛暂停，需报备裁判长，由裁判长裁定给予补时。
