
深圳市社会保险基金管理局福田分局二、三楼北区墙体改造及孔洞封堵零星工程项目

公开征集公告

根据工作需要，我分局拟实施二、三楼北区墙体改造及孔洞封堵零星工程项目，现通过公开征集方式选定合格供应商承担本项目工作。具体事项公告如下：

一、项目名称

二、三楼北区墙体改造及孔洞封堵零星工程项目。

二、项目概况
（一）项目实施地点

深圳市福田区彩田路2032号海天综合大厦二、三楼北区。

（二）工期要求
自工程正式开工之日起60日内完工。

（三）主要施工内容

1.防火分隔墙体整改及墙面修缮。二楼北区安全疏散通道宽度不足，且原有石膏板墙体不符合实体防火分隔要求。需拆除原有墙体，按标准移位调整至合规防火间距，重新砌筑轻质实体砖墙；同步完成墙面批荡、抹灰、刷漆，并对原有窗户、电源插座、网络接口进行移位及安装，确保防火分隔完全符合消防规范。

2.防火卷帘门配套改造。结合防火分隔规范要求，配合消防施工单位完成防火卷帘门配套土建作业，包括局部天花拆除、侧顶封边、天花修补刷漆、消防卷帘门套包边等，保障设备正常使用，恢复区域整体外观。

3.墙体缝隙封堵作业。对风机房、业务大厅、设备机房、茶水间、309室等重点区域开展全面排查，对各类墙体缝隙、孔洞进行密闭封堵，消除消防安全隐患。

4.楼梯间消防设施升级。拆除二、三楼楼梯间原有普通木门，更换为符合消防标准的乙级消防门，强化楼梯间防火隔断与安全疏散防护功能，提升整体消防安全水平。

三、供应商资质要求
1.供应商应是具有独立承担民事责任能力的经营主体，须提供营业执照等主体证明资料复印件（加盖公章，原件备查）；

2.在经营活动中近三年内没有重大违法记录（提供《无重大违法记录声明函》，格式自拟）；

3.具备有效的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质（提供证书复印件，加盖单位公章，原件备查）；

4.具备有效的《安全生产许可证》（提供证书复印件，加盖单位公章，原件备查）；
5.不接受联合体投标，不允许分包转包。

四、项目管理要求

（一）施工质量要求

1.材料管控。所有进场材料、构配件（含砌筑材料、腻子、涂料、乙级防火门等）须具备完整有效的产品合格证、检验报告；防火门等消防产品还需提供对应消防认证资料。所有材料进场后须报请甲方查验，验收合格后方可投入使用，严禁使用不合格材料。
2.施工标准。整体施工严格按照国家现行建筑工程施工规范要求执行，施工工艺、工序须合规。

3.验收要求。工程全部完工后，中标单位向甲方提交竣工验收申请。由甲方组织现场验收，验收合格后出具正式验收报告；若验收不合格，中标单位须按要求限期整改，直至验收通过。

（二）施工安全要求

1.配备持有效《安全员证书》的安全员，施工前开展安全交底、安全教育到位；

2.特种作业人员（电工、焊工、登高作业人员等）必须持有效特种作业证上岗，人证相符，佩戴安全带、安全帽等防护用具；

3.作业高度≥2.5米必须搭设合格脚手架、操作平台，或使用合规登高梯、移动式登高设备，严禁攀爬管道、支架、吊顶龙骨作业，下方设置警戒区，安排专人监护；
4.临时用电需符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024），使用防水电箱及绝缘电缆，避免水电交叉作业隐患。

（三）现场管理要求

1.施工区域需设置围挡及安全警示标识，避免无关人员进入；

2.每日施工结束后清理现场垃圾，做到“工完场清”，拆除垃圾、建筑垃圾需运输至合规处理点；

3.施工期间控制噪音，施工时间按照大厦物业管理要求，避免影响大厦正常办公。

五、商务需求

（一）项目服务期限

1.自合同签订之日起7日内提交施工方案，自开工之日起60日历天内完成全部工程；

2.质保期：项目完工验收后，成交供应商须提供不少于2年质保服务，质保期内非人为损坏问题免费维修、更换。

（二）项目地点

深圳市福田区彩田路2032号海天综合大厦二、三楼北区。

（三）报价要求

1.本项目预算人民币70,648.01元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。

2.本项目采用固定总价包干制，报价包含材料费、运输费、安装施工费、安全措施费、管理费、税费、现场协调费、合理利润及质保期内所有相关费用。在不改变使用功能、不扩大改造范围、不增加工程造价的前提下，成交供应商可根据现场实际情况对施工细节、尺寸、工艺等进行合理微调，微调须经采购人书面确认，相关费用已含在响应报价内，采购人不另行支付。

3.报价由响应供应商根据本公告内容自行测算，可自行进行现场查勘，查勘费用自行承担。

4.响应材料一式四份，需加盖单位公章，并密封报送。响应材料应当包括但不限于：

（1）工程报价单（格式参照附件1）；

（2）资格证明文件：含营业执照、建筑装修装饰工程专业承包资质证书、安全生产许可证（资格证明文件提供证书复印件，加盖单位公章），所有提交的证明材料（营业执照、消防资质、安全生产许可证等），供应商须同步提供对应材料官方查询网页截图，截图需清晰显示查询网址、核验信息、查询时间；
（3）近三年以来无重大违法记录声明函（格式自拟）；

（4）政府采购违法行为风险知悉确认书（附件2，请务必注意部分内容需要手抄）；

（5）供应商基本情况表（附件3）；

（6）法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员最近一个月的单位社保缴纳证明材料或其他相关证明材料；

（7）同类业绩材料：近3年承接过的墙体改造、室内装修或建筑修缮工程的合同关键页复印件（需体现项目名称、服务内容、合同金额、签订时间）；

（8）工作方案及人员配备：含施工组织计划、人员配置、质量保障措施、安全文明施工措施、工程质保期限及售后服务方案；

（9）认为需要提供的其它说明和材料。

六、公告期限
2026年7月17日——2026年7月22日。

七、项目评审细则

本项目评审由采购人自行组织采购小组进行评审，采用综合评分法，项目评分标准详见附件4。
八、递交响应文件时间及地点

请响应供应商于2026年7月22日18:00点前，将密封完好的响应文件送至深圳市社会保险基金管理局福田分局（深圳市福田区彩田路2032号海天综合大厦）4楼418室。

九、联系人及方式

　　联系人：邓工，联系电话：0755-82978703。
附件：1.工程报价单
2.政府采购违法行为风险知悉确认书

3.供应商基本情况表

4.项目综合评分表

深圳市社会保险基金管理局福田分局

2026年7月17日       
附件1

工程报价单

	工程名称：二、三楼北区墙体改造及孔洞封堵零星工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	一
	墙体改造及孔洞封堵零星工程
	
	
	
	
	

	(一）
	2楼整改项目
	
	
	
	
	

	1
	010402001002
	墙体拆除
	1.墙体拆除
2.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m3
	3
	
	
	

	2
	011302001001
	天花吊顶拆除
	1.天花吊顶拆除
2.9厘板基层，外贴铝塑板拆除
3.含龙骨拆除
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	30
	
	
	

	3
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:拆除垃圾等
2.运距:自行考虑
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m3
	4.84
	
	
	

	4
	010402001001
	轻质砖砌墙
	1.轻质砖新建墙体
2.墙体厚度:100mm
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m3
	5.6
	
	
	

	5
	011201001001
	墙面批荡
	1.墙面批荡
2.厚度:5~10mm
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	112
	
	
	

	6
	011403001001
	墙面批灰刷漆
	1.墙面批灰刷漆
2.两遍腻子，刷一底两面，立邦工程漆
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	112
	
	
	

	7
	011301001001
	天花修补刷漆
	1.天花修补刷漆
2.一遍腻子，刷一底两面，立邦工程漆
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	85
	
	
	

	8
	011302001002
	天花拆除后侧顶封边
	1.刮两遍腻子，打磨平整后，刷一底两面，立邦工程漆
2.外贴9厘埃特板
3.75轻钢龙骨框架
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	28
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	9
	010807001001
	推拉窗保护性拆除
	1.推拉窗保护性拆除
2.窗户规格:长1050mm*高550mm
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	2.31
	
	
	

	10
	010801001001
	木门保护性拆除
	1.木门保护性拆除
2.规格:900mm*2050mm
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	1.85
	
	
	

	11
	010402001003
	开门洞
	1.开门洞
2.950mm*2100mm*100mm
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m3
	0.2
	
	
	

	12
	010807001002
	推拉窗安装
	1.利旧安装
2.原有拆除推拉窗重新安装
3.窗户规格:长1050mm*高550mm
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	2.31
	
	
	

	13
	010801001002
	木门安装
	1.利旧安装
2.原有拆除木门重新安装
3.规格:900mm*2050mm
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	1.85
	
	
	

	14
	010402001004
	楼梯过道及傍边房间砌墙
	1.轻质砖新建墙体
2.墙体厚度:100mm
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m3
	0.54
	
	
	

	15
	011201001002
	墙面批荡
	1.墙面批荡
2.厚度:5~10mm
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	5.4
	
	
	

	16
	011403001002
	墙面批灰刷漆
	1.墙面批灰刷漆
2.两遍腻子，刷一底两面，立邦工程漆
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	5.4
	
	
	

	17
	011205001001
	风机房封窗台及侧墙边缝隙
	1.刮两遍腻子，打磨平整后，刷一底两面，立邦工程漆
2.外贴9厘石膏板
3.15厘阻燃板基层
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	12.9
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	18
	011205001002
	业务大厅封侧墙边缝隙
	1.刮两遍腻子，打磨平整后，刷一底两面，立邦工程漆
2.外贴9厘石膏板
3.15厘阻燃板基层
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	8
	
	
	

	19
	011205001003
	机房封窗台及侧墙边缝隙
	1.刮两遍腻子，打磨平整后，刷一底两面，立邦工程漆
2.外贴9厘石膏板
3.15厘阻燃板基层
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	12.9
	
	
	

	20
	011205001004
	茶水间封侧墙边缝隙
	1.刮两遍腻子，打磨平整后，刷一底两面，立邦工程漆
2.外贴9厘石膏板
3.15厘阻燃板基层
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	12.9
	
	
	

	21
	010801001003
	楼梯间木门拆除
	1.楼梯间木门拆除
2.规格:800mm*2100mm
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	1.68
	
	
	

	22
	010802004001
	楼梯间消防门
	1.楼梯间消防门
2.防火等级:乙级消防门
3.门洞口尺寸:800mm*2050mm
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	1.64
	
	
	

	23
	011403001003
	所有管道堵封刷漆
	1.所有管道堵封刷漆
2.刮两遍腻子，打磨平整后，刷一底两面，立邦工程漆
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	51
	
	
	

	24
	011205001005
	包消防卷帘门套
	1.包消防卷帘门套
2.外贴1.0mm砂光不锈钢
3.15厘阻燃板基层
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	8.64
	
	
	

	25
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:4寸吊装孔灯(移位)
2.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	套
	8
	
	
	

	26
	030412001001
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC20
3.配置形式:综合考虑
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m
	36
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	27
	030412004001
	配线
	1.名称:配线
2.规格:BYJ-2.5
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m
	108
	
	
	

	(二）
	3楼整改项目
	
	
	
	
	

	28
	010402001005
	319室砌砖墙
	1.轻质砖新建墙体
2.墙体厚度:100mm
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m3
	0.55
	
	
	

	29
	011201001003
	砖墙批荡
	1.砖墙批荡
2.厚度:5~10mm
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	5.5
	
	
	

	30
	011403001004
	砖墙批灰刷漆
	1.墙面批灰刷漆
2.刮两遍腻子，打磨平整后，刷一底两面，立邦工程漆
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	5.5
	
	
	

	31
	011205001006
	309室封侧墙边缝隙
	1.刮两遍腻子，打磨平整后，刷一底两面，立邦工程漆
2.外贴9厘石膏板
3.15厘阻燃板基层
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	8.5
	
	
	

	32
	010801001004
	楼梯间木门拆除
	1.楼梯间木门拆除
2.规格:800mm*2100mm
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	1.68
	
	
	

	33
	010802004002
	楼梯间消防门
	1.楼梯间消防门
2.防火等级:乙级消防门
3.门洞口尺寸:800mm*2050mm
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	1.64
	
	
	

	34
	011403001005
	308室墙面批荡
	1.刮两遍腻子，打磨平整后，刷一底两面，立邦工程漆
2.砖墙批荡
3.厚度:5~10mm
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	12.5
	
	
	

	35
	011403001006
	所有管道堵封刷漆
	1.所有管道堵封刷漆
2.刮两遍腻子，打磨平整后，刷一底两面，立邦工程漆
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	36
	
	
	

	工程名称：二、三楼北区墙体改造及孔洞封堵零星工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	36
	010402001006
	消防门右侧砌砖墙
	1.轻质砖新建墙体
2.墙体厚度:100mm
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m3
	1.09
	
	
	

	37
	011201001004
	墙面批荡
	1.墙面批荡
2.厚度:5~10mm
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	10.9
	
	
	

	38
	011403001007
	墙面批灰刷漆
	1.墙面批灰刷漆
2.两遍腻子，刷一底两面，立邦工程漆
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	10.9
	
	
	

	39
	011205001007
	包消防卷帘门套
	1.包消防卷帘门套
2.外贴1.0mm砂光不锈钢
3.15厘阻燃板基层
4.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	m2
	5.04
	
	
	

	二
	项目措施费
	
	
	
	
	

	1
	
	安全文明施工费
	
	项
	1
	
	
	

	2
	
	脚手架费
	
	项
	1
	
	
	

	三
	增值税
	
	
	
	
	

	1
	
	
	增值税
	项
	1
	
	
	

	四
	工程建设其他费
	
	
	
	
	

	1
	
	
	弃土场受纳处置费
	m3
	4.84
	
	
	

	
	报价合计
	
	
	
	
	


备注：

1.本报价表包含人工、材料、设备、运输、安装、调试、规费、税费、利润等，合同为固定总价，无额外增项。

2.报价人应在充分了解项目需求及现场情况后自主报价，报价不得超过项目总控制价。

3.报价人需对报价明细的真实性、准确性负责。

附件2
政府采购违法行为风险知悉确认书

一、我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意承担被取消参与本次政府采购资格的处罚。

	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。


二、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

三、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

四、我单位已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。 

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

五、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。
                    负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

                    日期：
警示条款
一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）在采购活动中应当回避而未回避的；
（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）恶意投诉的；
（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（九）其他违反本条例规定的行为。
二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七的有关规定处理：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
附件3
供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：2026年  月  日

	采购人
	深圳市社会保险基金管理局福田分局
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


附件4
项目综合评分表

	评分信息
	序号
评分项
行号
内容
具体分值
评分准则
1
价格

（40分）
1
投标报价
40
评审内容及标准：
满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得40分。其他投标人价格得分＝（投标基准价/投标报价）×40分（精确到小数点后两位），报价超过项目预算70,648.01元的，直接判定为无效响应。
2
技术

（35分）
1
实施方案内容
10
评审内容及标准：
1.墙体改造方案完整详实，工期、工序、人机设备、进度保障、应急预案完全匹配本项目需求，逻辑清晰可落地，9-10分；

2.方案完整，工期、工序、保障措施基本合理，少量细节缺失，6-8分；

3.方案内容简略，墙体结构保护、清运措施存在明显瑕疵，3-5分；

4.无针对性施工方案、工期安排严重不合理，0-2分。
2
项目重难点分析、应对措施及相关的合理化建议
15
评审内容及标准：
1.精准识别项目墙体拆除、结构防护、墙面基层、扬尘降噪、成品保护等改造重难点，配套完整可落地专项应对措施，合理化建议贴合现场、具备实操价值，13-15分；

2.识别大部分重难点，应对措施基本可行，合理化建议数量较少、落地性一般，9-12分；

3.重难点识别片面，应对措施笼统空泛，仅少量简易建议，1-8分；

4.未提供重难点分析、无应对措施及合理化建议，0分。
3
质量保障措施及方案
10
评审内容及标准：
1.安全文明施工方案（5分）：方案完善，含墙体拆除防护、扬尘管控、垃圾清运、临时用电、现场围挡全套管控措施，4-5分；方案简略仅基础表述，1-3分；无专项方案0分；

2.墙体材料质量承诺（5分）：明确加固材料、腻子、乳胶漆、砂浆等主材规格、环保检测标准、质保机制，出具书面完整质量合格承诺，4-5分；仅笼统承诺无细化管控条款，1-3分；无任何质量承诺0分。
3
综合

实力
（20分）
1
投标单位同类项目业绩情况
10
评审内容及标准：
近3年（2023年7月-2026年6月）承接过墙体改造、室内装修、建筑修缮同类工程项目。

计分规则：1.每提供1份完整有效业绩合同得5分，最多累计10分；2.材料要求：业绩材料须包含项目内容、签订时间关键页，材料缺失或不属于同类项目不计分；无有效业绩本项得0分。
2
拟安排的项目负责人情况（仅限1人）
5
评审内容：
1.项目负责人近3年内具有墙体改造、室内装修、建筑修缮同类工程管理经验，得5分；

2.佐证材料要求：须提供对应项目合同关键页或甲方出具的项目任命文件，同时附投标单位近3个月为该负责人缴纳的社保凭证(提供社保官网查询截图）；截图缺失、社保单位与投标单位不一致、无法证明为本单位在岗人员，本项0分。
3
拟安排的项目主要团队成员情况（除项目负责人外）
5
评审内容：
1.配备1名专职安全员，持有有效期内应急管理部门核发安全员证书，提供投标单位近3个月社保缴纳证明，安全员岗位职责覆盖墙体拆除结构巡查、现场安全防护、扬尘管控、作业交底等内容，得3分；无专职安全员、证书过期、无社保、岗位职责不匹配拆除安全管理要求均不得分；

2.配备专职墙体拆除现场管理员，并提供该人员近3个月投标单位社保缴纳证明，得2分；未配备专职拆除管理员、无社保佐证不得分。

得分为以上得分累计。安全员证、社保证明均需提供官方查询截图，缺少对应截图对应分项不得分。
4
诚信

情况

（5分）
1
诚信情况
5
评审内容：

供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得5分。供应商无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。

评分依据：

查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）”、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及“深圳政府采购智慧平台信用库”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。





