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深圳市第十六届职工技术创新运动会暨
2026年深圳技能大赛—计量员（精密仪器检测）
职业技能竞赛执委会

2026年7月
一、技术描述
（一）项目概要
计量员（精密仪器检测）方向是负责检查和评估产品及流程质量控制的专业人员。计量员的工作职责非常重要，他们要确保产品符合规定的标准和要求。在这个过程中，计量员需要制定质量控制计划并监督实施，评估产品和流程的质量问题并提出改进建议，执行质量检查并记录质量数据，协调供应商和客户之间的质量问题等。此外，计量员还需要与生产和设计团队合作，确保产品和流程的质量符合要求，确保产品和流程的质量问题得到及时解决。计量员需要具备高度的责任感和专业知识，以及对细节的关注和分析能力。总的来说，计量员在确保产品和流程的高质量方面发挥着至关重要的作用，他们的工作对于企业的成功至关重要。
本次技能大赛考察选手对机械产品质量检测的相关技能的掌握和检测技术水平。比赛中对选手的技能要求主要包括：图纸识图、GD&T相关知识、计量软件、机械产品的相关参数、三维数字化智能检测的应用。充分考核选手运用检测设备进行测量数据处理的能力，检验选手应用基础理论判断、分析、解决专业技术和实际问题的综合能力。
（二）基本知识及能力要求
	理论知识相关要求
	权重比例
（%）

	法律法规
职业道德
安全规范
	—职业道德基本知识
—职业守则
	5

	
	—熟悉职业道德相关知识
—熟悉职业守则的相关知识
	

	机械相关
知识
	—机械基础知识
—能识读待测件三视图
—能识别零部件图中零件的基准
—能识读图纸中所要测量的尺寸和公差
	15

	坐标测量
技术
	—计量学基础
—几何学基础
—三坐标测量机相关知识
—坐标系和测量策略相关知识
	15

	几何尺寸
和公差
	—基准与基准体系
—形状公差的相关知识
—方向公差的相关知识
—位置公差的相关知识
	15

	计量软件
应用
	—测量准备的相关知识
—常用操作与设置的相关知识
—CAD辅助编程的相关知识
—测头配置和校准的相关知识
—坐标系的应用的相关知识
—特征测量（手动测量、自动测量）的相关知识
—构造特征的相关知识
—尺寸评价的相关知识
—报告输出的相关知识
	45

	质量管理
	—统计过程控制的相关知识
—质量管理体系、质量管理和质量控制领域中的方法和技术
—质量及质量分析概述
	5

	合计
	100

	实操能力相关要求
	权重比例
（%）

	测量准备
	—确认现场环境温度，机器气压
—能正常启动设备熟悉软件操作
—正确使用夹具，工具装夹产品
—新建测量任务，创建测头文件
—正确配置测头文件并校验
—查看校验结果
	10

	使用三坐标
测量机检测
	[bookmark: OLE_LINK4]—根据提供的数模文件，导入到软件。根据任务书的要求编写程序
—能正确建立坐标系
—能正确的测量特征元素
—能选择合适的算法进行尺寸评价（投影平面，基准，算法等）
—尺寸和特征有真实的实测值
	74

	
	—完成全部尺寸评价，并能够自动运行完成程序，不发生任何碰撞和暂停
—按照任务书要求输出输出PDF报告和.xlsx报告
—正确的保存测量结果文件，包含程序文件（包括CAD）、测头文件、报告文件、校验文件
—能保证机器在执行程序的过程中正常运行，不发生碰撞、断针情况
	

	职业素养与
安全生产
	—正确使用和维护保养竞赛工具，做好清洁工作，并在结束工作后合理放置好工具，夹具
—遵守安全生产规范，遵守赛场规定和竞赛纪律，尊重裁判和竞赛选手，文明有序竞赛
—遵守操作规程和竞赛秩序要求
—拿放工件、夹具、标准球时是否带手套进行操作
	16

	合计
	100


二、试题及评判标准
（一）试题
1.初赛采用半公开试题的方式。报名开始后执委会在网站http://www.szzx.org.cn/→“技能竞赛”→“技能竞赛总览”栏目对应项目下公布500道理论题库，供参赛选手自主学习使用。报名结束后，参赛选手可登录竞赛训练平台自主开展练习。平台网址：https://sgz.szzx.org.cn/distexam/#/1797864258452549632/training_login。
2.决赛采用全公开试题的方式。选手按赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式在三坐标测量机上进行检测前准备、校验、坐标系、编程、优化路径以及报告输出的全流程操作。要求选手遵守国家法律法规和行业规范，具有良好的职业道德和素养，爱岗敬业，恪守行业规范，掌握计量基本知识，三坐标基本技能，具备良好的沟通能力、准确、清晰等。
（二）比赛时间及试题具体内容
1.比赛时间安排
	赛程
	方式
	竞赛时间（分钟）

	初赛
（理论知识）
	上机考核
	90

	决赛
（实际操作）
	现场实操
	模块A：测量准备
	60

	
	
	模块B：使用三坐标测量机检测
	

	
	
	模块C：职业素养与安全生产
	


2.初赛试题。采用计算机竞赛系统从公布的题库中随机抽取试卷题量的70%和命题专家现场编制的30%组成正式赛题。题型为单选题、多选题、判断题，满分为100分。其中，单选题70题，每题1分；多选题10题，每题2分；判断题20题，每题0.5分。
3.决赛试题。选手按赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成三坐标测量机检测机械产品的检测工作，包括测量前准备，装夹工件，校验测头，软件相关操作并输出完整的报告（见附件2-1）。
（三）评判标准
1.分数权重
	赛程
	考核内容
	配分
	权重
	综合排名
配比

	初赛
	理论
	100
	100%
	30%

	决赛
	模块A：测量准备
	10
	100%
	70%

	
	模块B：使用三坐标测量机检测
	74
	100%
	

	
	模块C：职业素养与安全生产
	16
	100%
	

	总计
	100%


2.评判标准
（1）初赛由计算机竞赛系统按单选题每题1分，多选题每题2分，判断题每题0.5分自动判分，各题型错选、多选或少选均不得分。
（2）决赛由裁判根据评分表评分，评分表分为过程结果评分表和现场评分表，评分标准、配分细则以评分表为准，评分标准如下：
过程结果评分表
	评分项目
	评分细则
	分数

	模块A：
测量准备
	程序
	按照任务书要求定义正确的程序文件名
	1

	
	校验
	1.正确合理配置测头文件；1分
2.正确合理设置校验参数、标定工具。1分
	2

	模块B：
使用三坐标
测量机检测
	数模导入
	根据提供的数模文件，将数模导入到软件
	1

	
	坐标系转换
	参考任务书的图纸标注的基准要求，将数模坐标系通过平移或者选择转化到要求的坐标系位置
	5

	
	坐标系
	正确建立坐标系，坐标系完整（粗建和精建），2个坐标系各2分
	4

	
	工件检测
	按照任务书的要求，完成所有尺寸的编程：
1.正确测量特征元素；
2.尺寸评价的方法正确（投影平面、基准,算法等）；
3.尺寸和特征有真实的实测值；
4.输入正确的公差；
5.能够自动运行完成程序，不发生任何碰撞和暂停。
	1.距离，100±0.02
特征测量1分，尺寸评价包括公差1分，实测值正确1分
	3

	
	
	
	2.距离，25±0.2
特征测量1分，尺寸评价包括公差1分，实测值正确1分
	3

	
	
	
	3.距离57.8±0.2
特征测量1，尺寸评价包括公差1，实测值正确1
	3

	
	
	
	4.直径φ4.5±0.05
特征测量1分，尺寸评价包括公差1分，实测值正确1分
	3

	
	
	
	5.圆度，0.01
特征测量1分，尺寸评价包括公差1分，实测值正确1分
	3

	
	
	
	6.距离，108±0.1
特征测量1分，尺寸评价包括公差1分，实测值正确1分
	3

	
	
	
	7.位置度，φ0.2
特征测量1分，尺寸评价选择特征、基准正确2分，公差1分，实测值正确1分
	5

	
	
	
	8.垂直度，φ0.3
特征测量1分，尺寸评价包括公差1分，实测值正确1分
	3

	
	
	
	9.圆柱度，0.2
特征测量1分，尺寸评价包括公差1分，实测值正确1分
	3

	
	
	
	10.轮廓度，从P1到P2,0.2
扫描P1-P22分，点间距设置2mm1分，公差1，实测值正确1分。
	5

	
	
	
	11.直径，φ30±0.2
特征测量1分，尺寸评价包括公差1分，实测值正确1分。
	3

	
	
	
	12.高度，10±0.5
特征测量1分，尺寸评价包括公差1分，实测值正确1分。
	3

	
	
	
	13.斜孔直径，φ20±0.05
特征斜孔特征2分，尺寸评价包括公差1分，实测值正确1分。
	4

	
	
	
	14.同心度，φ0.2
特征斜孔特征2分，尺寸评价包括公差2分，实测值正确1分。
	5

	
	
	
	15.夹角，60°±1
特征测量1分，尺寸评价包括公差2分，实测值正确1分。
	4

	
	
	
	16.最小距离，27.5±0.08。
特征测量1分，尺寸评价包括公差2分，实测值正确1分。
	4

	
	
	
	17.直径，φ10±0.02
尺寸评价包括公差1分，实测值正确1分。
	2

	
	
	
	18.直径，φ10±0.02
尺寸评价包括公差1分，实测值正确1分。
	2

	
	报告查看
	[bookmark: OLE_LINK9]查看“U:\2026计量员竞赛”，提供测量程序（.PRG和.CAD两个文件）、测头文件（.PRB文件）、测头校验文件（.Results文件）、测量报告（.PDF文件和.xlsx）。-6个文件，各0.5分。
	3

	模块C:
职业素养与安全生产
	碰撞检测
	脱机执行程序，注意将手动模式屏蔽掉，进行碰撞模拟。碰撞一次扣2分，扣完为止。
	8

	总分
	85


现场评分表
	评分项目
	评分细则
	分数

	[bookmark: OLE_LINK2]模块A：
测量准备
	现场确认
	确认现场环境温度，机器气压
	1

	
	软件启动
	能正常启动设备自带检测软件操作，并新建任务
	1

	
	工件准备
	1.正确使用夹具装夹工件，固定工件并找平工件1分
2.能否固定标准球1分
	2

	
	测头校验
	校验测针，校验过程顺畅，无碰撞-碰撞1次扣1分,扣完为止
	3

	[bookmark: OLE_LINK3]模块C:
职业素养与
安全生产
	维护保养
	正确使用和维护保养竞赛工具，做好清洁工作
	1

	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Hlk233037286][bookmark: OLE_LINK5]
	安全操作
	拿放工件、夹具、标准球时是否带手套进行操作
	1

	
	恢复测量
状态
	比赛结束后将工件和标准球恢复至原始位置
	1

	
	现场情况
	如若发生碰撞-5分、断针-5分，第二次撞断取消三坐标上机比赛成绩。
	5

	总分：
	15


3.评判方法
（1）初赛由计算机系统自动判分。
（2）决赛裁判组共12名，其中裁判长1名，现场裁判6名，过程结果裁判5名。在同等条件下由裁判长采用抽签方式进行裁判分组及确定小组组长。
（3）决赛前由裁判长组织所有裁判员进行培训，统一评分标准。每位现场裁判依据现场评分表对所有选手的操作进行现场打分，并对自己评分项目签字确认评分结果。5位过程结果裁判根据过程结果评分表对所有选手的实操过程及结果进行评分，并在每位选手的最终过程结果评分表上签字确认评分结果。
（4）决赛成绩以现场评分+过程结果评分之和计算。最终结果提交裁判长审核；选手的最终得分，按照四舍五入的原则，分数保留小数点后两位。
（5）每位选手操作完成后现场裁判员需完成该选手的现场评分，才能进入下一轮的执裁工作，直至比赛结束。
（6）裁判长对所有裁判员的打分过程的公平、公正性进行监督。裁判员评定期间若有争议，由裁判长裁决。
（7）比赛结束后，所有裁判员需在选手成绩汇总表上进行确认签字，方视为完成执裁工作。
4.综合排名。选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名，成绩均四舍五入保留两位小数点。其中初赛成绩占30%、决赛成绩占70%，即选手综合成绩=初赛成绩×30%+决赛成绩×70%。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前，若仍相同时，则以决赛模块B、模块C、模块A顺序的分数高低决定排名；若仍分不出高低，以决赛用时短者排名靠前。
三、竞赛细则
（一）参赛证于竞赛报到时凭有效身份证件领取。
（二）各类人员须统一佩戴由执委会印制的证件，着装整齐。
（三）理论竞赛选手须提前20分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛20分钟后方可离场，开赛迟到20分钟不得入场，按自动弃权处理。
（四）理论竞赛选手的出场顺序和工位由竞赛系统随机生成。
（五）实操竞赛选手须提前30分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号（工位）入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛30分钟后方可离场，开赛迟到30分钟不得入场，按自动弃权处理。
（六）实操竞赛选手的出场顺序和工位由抽签决定，不得私自调换竞赛选手号，否则按取消参赛处理。
（七）选手不能携带与竞赛相关的文件资料、通讯工具、电子设备等进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，交头接耳，否则将给予警告或取消竞赛资格。
（八）各赛场除现场裁判、选手、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入竞赛区。所有选手未经同意不可私自离开赛场，否则按弃权处理。
（九）竞赛期间，选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访，不得私自公布竞赛相关资料和情况。
（十）竞赛过程中，选手须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理部提出申诉。
（十一）选手认为赛场提供的设备、工具不符合规定的应立即向现场裁判提出更换。
（十二）竞赛规定时间结束时，选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间，在工作人员引导下离开赛场。
（十三）冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。
（十四）竞赛现场配备实时监控系统，对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并有专人对竞赛环节进行全程录像。
（十五）如竞赛出现不可预见的异常情况，由执委会与组委会商议后，做出处理决定。
四、竞赛场地、设施设备
（一）赛场规格
1.初赛。参照计算机类工种考核要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的计算机及竞赛答题软件，保证单人单机并留有一定数量的备用机。
2.决赛。竞赛场地总体面积为400平方米，赛场工位数量为10个，每个工位的面积为8平方米。赛场分操作区和非操作区，操作区指赛场竞赛工位区域，用于选手竞赛操作使用；非操作区指抽签检录区、技术保障区、医疗保障区、评分室、裁判室、备用测量设备室。选手休息区及赛务室设在三楼。
（二）场地布局图
[image: 竞赛场地平面图五五分_01(1)]
（三）基础设施清单
竞赛所需设备、工具，由赛场提供，未明确在选手携带工具清单中的，一律不得带入赛场。赛场提供的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。赛场提供设施、设备具体如以下清单所示：
初赛设施、设备清单
	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	电脑
	1套/选手
	统一配置


决赛设施、设备清单
	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	三坐标测量机
	1台/选手
	海克斯康GLORY686/565
SCAN1.7+3.3L/1000μm

	2
	传感器（测座+测头）
	1套/设备
	/

	3
	操作台（电脑桌）
	1张/设备
	1.2*0.8米

	4
	计算机（含软件）
	1台/设备
	PC-DMIS2025CAD++软件

	5
	夹具
	1套/设备
	/

	6
	工件
	1套/设备
	/

	7
	标准球
	1套/设备
	/

	8
	扳手工具
	1套/设备
	/

	9
	酒精
	1瓶/设备
	/

	10
	手套
	1副/人
	/

	11
	U盘
	1个/人
	/

	备注：竞赛选手无需自带工具。


禁止携带物品清单
	序号
	设备和材料名称
	举例

	1
	通讯设备
	手机、电话手表等

	2
	移动存储设备、电子设备
	U盘、录音笔

	3
	任何与竞赛内容相关的物品
	复习资料、教材等


五、安全、健康要求
（一）赛场设医务室，配备医护人员，当选手或赛场其他人员发生身体不适时，进行医护处理。
（二）严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。
（三）竞赛过程参赛选手能胜任全部竞赛操作体能要求，并且遵守赛场安全操作规程；对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏；服从现场裁判的指挥，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，保证操作过程中人身安全和设备安全。
六、本技术文件条款的最终解释权归深圳市人力资源和社会保障局所有。
— 3 —
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深圳市第十六届职工技术创新运动会暨
2026年深圳技能大赛—计量员（精密
仪器检测）职业技能竞赛


实操任务书



选手号：                  

竞赛完成时间：       年     月     日        总得分:       




深圳市第十六届职工技术创新运动会暨
2026年深圳技能大赛—计量员（精密仪器检测）
职业技能竞赛执委会

2026年7月
注意事项：
1.参赛选手在比赛过程中应遵守相关的规章制度和安全守则，如有违反，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值。
2.参赛选手的比赛任务书，除非在指定区域有明确书写或签名要求，选手不得留任何与身份有关的信息或特别记号，否则视为作弊，记零分。
3.比赛任务书当场启封、当场有效。比赛任务书按一人一份分发，竞赛结束后当场收回，不允许参赛选手带离赛场，也不允许参赛选手摘录相关内容，否则按违纪处理。
4.参赛选手不得随意修改电脑系统时间，否则扣除10%总成绩。在规定的比赛时间内完成全部任务，比赛结束时，各选手必须停止操作设备。
5.请在比赛过程中注意实时保存文件，由于参赛选手操作不当而造成计算机“死机”“重新启动”“关闭”等一切问题，责任自负。
6.在提交的电子文档或纸质资料上，除非任务书、赛项规程及指南中要求在指定区域有明确书写或签名，否则选手不得留有任何与身份有关的信息或特别记号，否则将视为作弊，记零分。
7.若出现恶意破坏赛场比赛用具或影响他人比赛的情况，取消竞赛资格。
8.请参赛选手仔细阅读任务书内容和要求，竞赛过程中如有异议，可向现场裁判人员反映，不得扰乱赛场秩序。
9.使用三坐标编程过程中，如出现操作失误导致比赛工件跌落的情况，扣5分。第二次跌落取消三坐标上机成绩。由技术人员和裁判核实确认有严重损害测量机及量具等竞赛设备行为的，其操作者取消比赛资格。
10.使用三坐标编程过程中，出现撞断红宝石球测针情况，扣5分，第二次撞断取消三坐标上机比赛成绩。
11.遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。
12.比赛时间结束前，将电脑的D:\2026计量员竞赛文件夹拷入U盘中，U盘同所有的纸质文件提交资料装入档案袋封好，选手和裁判共同在提交清单上（不装入档案袋）签字确认。
13.选手离场时，禁止携带与任何比赛相关资料、物料出赛场。
一、竞赛要求
选手应仔细阅读实操任务书赛题部分的要求，完成竞赛。
二、竞赛流程
[bookmark: _Hlk184142294]竞赛开始前10分钟，发放任务书和检测图纸；正式开赛时，允许开始操作；提前作答，取消参赛资格。
竞赛时间总计1小时，竞赛结束后停止操作；继续作答的选手，取消参赛资格。
保存测量程序、数据文件、报告等，将指定文件夹拷入发放的U盘中，并上交任务书。
[bookmark: _Hlk184142718][bookmark: _Hlk184142736]三、文件夹储存路径
三坐标程序文件、测头文件、测头校验报告、报告文件保存到电脑：D:\2026计量员竞赛文件中。竞赛结束前，将整个文件夹剪切到U盘中。
四、命名要求
试题中涉及的命名（如程序、测头名称、报告等）都以“比赛场次-工位号”命名。例：选手比赛场次为第一场，选手工位号为五号工位，则命名方式为“01-05”。
五、提交清单
	项目
	内容
	类型
	数量
	备注

	档 案 袋
	任务书
	纸质
	1份
	

	
	检测图纸
	纸质
	1份
	三坐标检测工件

	
	资料提交清单
	纸质
	1张
	选手签字、裁判签字

	
	U盘
	电子器件
	1个
	内容如上面三

	现场
	检测工件
	工件
	1件
	

	
	夹具套装
	工具
	1套
	需自行安装调整

	
	测针
	工具
	1根
	已安装在测量机上

	
	标准球套装
	工具
	1套
	

	
	内六角扳手
	工具
	1个
	

	
	白手套一副
	工具
	1套
	


[bookmark: _Hlk20473648]

[bookmark: _Hlk179899446]考试内容：
参赛选手用赛场提供的三坐标、工件及相关辅助夹具等工具，按任务要求完成。总分100分，占总成绩的70%。竞赛时间60分钟。
一、任务要求
参赛选手参考零件图纸和CAD数模，使用检测软件PC-DMIS对现场工件进行实际编程操作。
1.参赛选手可在电脑的D:\2026计量员竞赛中找到该产品的CAD数模和零件图纸（PDF文件）。
2.程序和测头文件命名按要求定义，校验后保存校验结果报告。
3.请参考图纸上的基准要求，对数模坐标系进行转换。如此步骤做不出，可举手示意，裁判协助操作，本部分分值将被相应的扣除。
4.参考图纸编写正确的测量程序,程序运行顺畅无碰撞。
5.评价尺寸名称命名要求：按检测图纸尺寸名称命名（例：1,…,18）；测量结果输出有顺序要求，请严格按照序号顺序输出。
6.尺寸10，P1（-65,70,110）；P2（-76,40,110）,点间距2mm。
7.装夹要求：选手应具备判断指定夹具在使用过程中的碰撞风险。
8.存储测量程序（.PRG和.CAD两个文件）、测头文件（.PRB文件）、测头校验文件（.Results文件）、测量报告（.PDF文件和.xlsx），存储路径为D:\2026计量员竞赛。
二、提交材料
	序号
	内容
	格式
	数量

	1
	程序文件（.PRG）
	电子档
	1份

	2
	测头文件（.PRB）
	电子档
	1份

	3
	数模文件（.CAD）
	电子档
	1份

	4
	报告文件（.pdf）
	电子档
	1份

	5
	报告文件（.xlsx）
	电子档
	1份

	6
	校验结果文件（.Results）
	电子档
	1份


特别说明：比赛过程中如出现问题，选手可以举手示意向裁判寻求支持。裁判立即开始计时，问题确认后，如是选手原因则计时计入总考试时间，非选手原因则相应延时或请示裁判长后调换工位或重新安排比赛场次。
附件2-2
[image: 微信图片_20260723160627_453_102]
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