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一、技术描述

（一）项目概要

智慧安防技术以安全防范技术为先导，以人力防范为基础，技术防范和实体防范为手段，构建探测、延迟、反应有序结合的安全防范服务保障体系，为社会公众提供安全服务。依据最新国家标准，结合国内安全防范技术发展现状，按学科专业、产品属性和应用领域差异，其电子防范系统包含AI视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统等核心系统。

智慧安防技术整合多种前沿技术，涵盖高清视频监控、人工智能图像分析、大数据处理、智能传感网络及自动化预警与响应机制。核心目标是构建全方位、多层次、智能化的安全防护体系，实现对监控区域内人员、车辆、环境等要素的精准感知、实时分析与快速响应，有效预防各类安全事故与违法犯罪行为发生。
（二）基本知识及能力要求

	理论知识相关要求
	权重比例

（%）

	基本要求
	职业道德
	职业道德基本知识。
	5

	
	
	职业守则。
	

	
	基础知识
	电子技术相关知识。

电工技术相关知识。

计算机应用相关知识。

网络技术相关知识。

信息网络安全相关知识。

安全防范系统的基本概念。

安全防范系统的基本功能。

安全防范系统的构成。

安全防范系统(工程)的特点。

安全防范系统(工程)施工质量检验。

入侵和紧急报警系统。

视频监控系统。

出入口控制系统。

基础施工常规要求。

施工现场安全要求。

施工图纸识读要求。

实体防护系统设施安装要求。
安防行业相关法律、政策及标准相关知识。

网络安全相关法律、政策及标准相关知识。
	15

	相关知识要求
	设备安装
	监控中心供电设备的通电方法、通电测试和要求。

监控中心机柜设备、显示设备、操作设备的通电方法、通电测试和要求。

监控中心其他设备的通电方法、通电测试和要求。

安全防范主要子系统前端设备的通电方法、通电测试和要求。

安全防范主要子系统前端设备防护目标的调整、方法和要求。
	20

	
	设备调试
	监控中心供电设备安装调整的复核方法和要求。

监控中心机柜设备、显示设备、操作设备安装的调整复核方法和要求。

安全防范主要子系统前端设备安装的调整复核方法和要求。

中心设备安装的调整复核说明报告格式和内容。

前端设备安装的调整复核说明报告格式和内容。

监控中心设备接入连接的调整复核方法和要求。

监控中心设备编号修改的调整复核方法和要求。

监控中心设备接入连接及编号修改的调整复核说明报告格式和内容。

前端设备接入连接的调整复核方法和要求。

前端设备编号修改的调整复核方法和要求。

前端设备接入连接及编号修改的调整复核说明报告格式和内容。
	20

	
	系统调试
	监控中心显示设备、存储设备、操作设备通用参数的设置方法和要求。

监控中心其他设备通用参数的设置方法和要求。

安全防范主要子系统前端设备通用参数的设置方法和要求。

监控中心显示设备、存储设备、操作设备通用参数设置的检验内容和方法。

安全防范主要子系统前端设备通用参数设置的检验内容和方法。

监控中心显示设备、存储设备、操作设备通用参数设置的调整复核方法和要求。

安全防范主要子系统前端设备通用参数设置的调整复核方法和要求。

中心设备通用参数设置调整复核说明的报告内容和格式。

前端设备通用参数设置调整复核说明的报告内容和格式。
	20

	
	运行维护
	实时显示、记录查询的操作类别及应用功能。

实时显示、记录查询的操作说明及资料准备。

安全防范主要子系统实时显示、记录查询的操作方法和要求。

常规中心设备检查维护的要求。

中心设备检查维护部位的判定原则和方法。

监控中心供电设备日常检查维护的基本内容和要求。

监控中心机柜设备、显示设备、操作设备日常检查维护的基本内容和要求。

监控中心其他设备日常检查维护的基本内容和要求。

中心设备故障判定、测试验证、判定维修的方法和要求。

中心设备接线故障判定、测试验证、判定维修的方法和要求。

中心设备环境故障判定、测试验证、判定维修的方法和要求。

中心设备其他故障判定、测试验证、判定维修的方法和要求。
	20

	合计
	100

	实操能力相关要求
	权重比例

（%）

	技能要求
	设备安装
	能实施中心设备的设备通电、通电测试。

能实施前端设备的设备通电、通电测试。
能确定前端设备的防护目标、防护要求。

能实施前端设备防护目标的设计调整。
	25

	
	设备调试
	能实施中心设备安装的调整复核。
能实施前端设备安装的调整复核。

能编制设备安装的调整复核说明。

能实施中心设备接入连接、编号修改的调整复核。

能实施前端设备接入连接、编号修改的调整复核。

能编制设备接入连接、编号修改的调整复核说明。
	25

	
	系统调试
	能实施中心设备的通用参数设置。

能实施前端设备的通用参数设置。

能检验中心设备的通用参数设置。

能检验前端设备的通用参数设置。

能实施中心设备设置的调整复核。

能实施前端设备设置的调整复核。

能编制设备设置的调整复核说明。
	25

	
	运行维护
	能确定中心设备实时显示、记录查询的操作方法。

能实施中心设备实时显示、记录查询的操作应用。

能确定中心设备的检查维护部位。

能实施中心设备的日常检查维护。

能实施中心设备的故障维护维修。
	25

	合计
	100


二、试题及评判标准

（一）试题

1.初赛采用半公开试题的方式。报名开始后执委会在网站http://www.szzx.org.cn/→“技能竞赛”→“技能竞赛总览”栏目对应项目下公布500道理论题库，供参赛选手自主学习使用。
2.决赛采用全公开试题的方式。选手按赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成智慧安防技术系统搭建、AI视频监控系统、入侵和紧急报警系统、出入口控制系统四个模块实操项目。要求选手遵守国家法律法规和行业规范，具有良好的职业道德和素养，爱岗敬业，恪守行业规范，掌握智慧安防系统搭建基本知识，设备安装调试基本技能，具备良好的沟通能力、故障排查能力、实操应变能力等。
（二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排
	赛程
	方式
	竞赛时间（分钟）

	初赛
（理论知识）
	线上机考
	90

	决赛

（实际操作）
	现场实操
	模块A:智慧安防技术系统搭建
	180

	
	
	模块B：AI视频监控系统
	

	
	
	模块C：入侵和紧急报警系统
	

	
	
	模块D：出入口控制系统
	


2.初赛试题。采用计算机竞赛系统从公布的题库中随机抽取试卷题量的70%和命题专家现场编制的30%组成正式赛题。主要考核智慧安防技术的理论知识，题型为单选题、多选题、判断题，满分为100分。其中，单选题70题，每题1分；多选题10题，每题2分；判断题20题，每题0.5分。

3.决赛试题。选手根据赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成智慧安防技术系统搭建、AI视频监控系统、入侵和紧急报警系统、出入口控制系统四个模块。

模块A：智慧安防技术系统搭建
考核内容围绕智慧安防技术系统搭建全流程实操能力展开，重点考察对安防系统各环节安装、接入与调试的规范复核与调整能力。

具体包括中心设备安装质量、安装位置、固定方式及运行环境的现场调整与复核；前端感知与采集设备安装精度、安装角度、防护措施及施工规范性的调整复核；中心设备网络接入、线路连接、信号传输稳定性及设备编号设置、修改与校对的调整复核；前端设备信号接入、线路连通、供电保障及编号规则统一、编号信息修改完善的调整复核。

模块B：AI视频监控系统

考核内容围绕AI视频监控系统全流程实操，从设备通电测试、工具使用，到系统参数设置、设备检验与复核调整，再到监控中心设备操作应用及日常维护维修。

具体包括：高速智能球机IP地址配置、枪型摄像机移动侦测告警联动NVR录像、网络半球摄像机遮挡告警及NVR录像联动、高速智能球机门磁触发告警联动预置位与声光报警录像、半球摄像机AI识别非法闯入、物品遗留、绊线入侵、区域入侵告警配置；同时涉及AI硬件连接部署、数据标注、模型训练与调用验证，以及系统恢复出厂设置等操作。

模块C：入侵和紧急报警系统

考核内容围绕入侵报警系统的全流程实操能力，涵盖从基础设备调试到系统级应用的完整技术链路。

具体包括：系统通电测试与工具规范使用，确保设备基础功能完备；探测器参数配置与防区逻辑设定，实现红外对射、无线门磁、紧急按钮等多类型探测器的精准联动响应；报警中心设备的操作应用与日常维护，保障系统运行稳定性；同时涉及报警记录查询与系统恢复出厂设置等管理功能，全面检验选手对入侵报警系统从安装调试到运维管理的综合技术能力。

模块D：出入口控制系统

考核内容围绕出入口控制系统全流程实操展开，涵盖从设备基础调试到系统级应用的核心能力。

具体包括：系统通电测试与工具规范使用，确保设备基础功能正常；门禁控制器参数配置与命名管理，实现用户权限（工号、姓名）的精准配置，支持出门按钮、刷卡、密码、人脸等多模态开门方式的联动调试；系统设置检验与复核调整，保障设备运行逻辑准确；控制中心设备的操作应用与日常维护维修，确保系统长期稳定运行；同时涉及开门记录查询等功能，全面检验选手对出入口控制系统从安装调试到运维管理的全流程技术把控能力。

（三）评判标准

1.分数权重
	赛程
	考核内容
	配分
	权重

	初赛
	理论知识
	100
	不计权重

	决赛
	模块A：智慧安防技术系统搭建
	23
	100%

	
	模块B：AI视频监控系统
	49
	

	
	模块C：入侵和紧急报警系统
	15
	

	
	模块D：出入口控制系统
	13
	

	总计
	100%


2.评判标准

（1）初赛由计算机竞赛系统按单选题每题1分，多选题每题2分，判断题每题0.5分自动判分，各题型错选、多选或少选均不得分。

（2）决赛由裁判根据现场评分表评分，评分标准如下：

评分标准
	序号
	考核内容
	考核要点
	评分标准
	配分

	1
	模块A：

智慧安防

技术系统

搭建

（23分）
	1.能实施中心设备安装的调整复核；

2.能实施前端设备安装的调整复核；

3.能实施中心设备接入连接、编号修改的调整复核；

4.能实施前端设备接入连接、编号修改的调整复核。
	1.按指定点位安装高速智能球机，自制一条网线完成系统连接，并在制作的网线两端粘贴标识标签（总分3分）。球机安装位置偏差或未紧固，扣1分；网线制作线序错误、不通或工艺差（如外皮未压入水晶头），扣1分；未粘贴标识标签的，一端扣0.5分；
	3

	
	
	
	2.按指定点位安装网络半球摄像机，自制一条网线完成系统连接，并在制作的网线两端粘贴标识标签（总分2分）。网线制作线序错误、不通或工艺差（如外皮未压入水晶头），扣1分；未粘贴标识标签的，一端扣0.5分；
	2

	
	
	
	3.按指定点位安装枪式摄像机，自制一条网线完成系统连接，并在制作的网线两端粘贴标识标签（总分2分）。网线制作线序错误、不通或工艺差（如外皮未压入水晶头），扣1分；未粘贴标识标签的，一端扣0.5分；
	2

	
	
	
	4.门磁探测器安装在指定位置与连接。总分2分，每错一处扣1分，扣完为止；
	2

	
	
	
	5.门禁主机安装在指定位置与连接。总分2分，每错一处扣1分，扣完为止；
	2

	
	
	
	6.声光报警器安装在指定位置与连接。总分2分，每错一处扣1分，扣完为止；
	2

	
	
	
	7.出门按钮安装在指定位置与连接。总分2分，每错一处扣1分，扣完为止；
	2

	
	
	
	8.根据竞赛场地提供的硬件搭建一套视频监控系统。总分2分，每错一处扣1分，扣完为止；
	2

	
	
	
	9.根据竞赛场地提供的硬件搭建一套入侵报警系统。总分1分；
	1

	
	
	
	10.根据竞赛场地提供的硬件搭建一套出入口控制系统。总分2分，每错一处扣1分，扣完为止；
	2

	
	
	
	11.施工工艺规范，总分3分。凡出现线缆打结、设备安装不牢固、扎带杂乱、标签标识模糊、裸露铜线过长，每项扣0.6分，扣完为止。
	3

	2
	模块B：

AI视频

监控系统

（49分）
	1.AI视频监控系统设备的通电测试；

2.测试工具的使用方法；

3.AI视频监控系统设备的参数设置；

4.AI视频监控系统设备的设置检验；

5.AI视频监控设备设置的复核调整；

6.AI视频监控中心设备的操作应用；

7.AI视频监控中心设备日常维护维修。
	1.将高速智能球机IP地址改为：192.168.2.2XX（XX为工位号）（3分）；
	3

	
	
	
	2.配置枪型摄像机移动侦测告警联动NVR录像（5分）：不能实现告警扣3分；不能调用录像扣2分；
	5

	
	
	
	3.配置网络半球摄像机遮挡告警并同时NVR录像（5分）：不能实现告警扣3分；不能调用录像扣2分；
	5

	
	
	
	4.配置高速智能球机，实现门磁触发告警，联动并调用预置位（裁判指定位置），同时触发声光报警并录像（5分）：不能实现告警扣3分；不能调用录像扣2分；
	5

	
	
	
	5.配置高速智能球机实现AI识别（5分）：人脸识别（1分）、物品拿取侦测（2分）、物品遗留侦测（1分）、区域入侵侦测（1分）；
	5

	
	
	
	6.AI硬件连接部署（3分）；
	3

	
	
	
	7.AI数据标注（5分）：考场提供10张图片，标注生成数据集；漏/错标或缺少数据集一处扣0.5分；
	5

	
	
	
	8.完成AI模型训练并生成规范模型文件（6分），在此基础上完成模型的加载调用与功能验证，确保推理结果符合预期（5分）；
	11

	
	
	
	9.利用Python编程，调用摄像机对应接口，实现监视功能（5分）；
	5

	
	
	
	10.听从裁判指令，在评分完成后对系统进行恢复出厂设置操作（2分）。
	2

	3
	模块C：

入侵报警

系统

（15分）
	1.入侵报警系统设备的通电测试；

2.测试工具的使用方法；

3.入侵报警系统设备的参数设置；

4.入侵报警系统设备的设置检验；

5.入侵报警设备设置的复核调整；

6.入侵报警中心设备的操作应用；

7.入侵报警中心设备日常维护维修。
	1.红外对射探测器编入1分区1防区，设置为即时报警防区，触发后系统即刻报警，并联动声光报警器同步启动（2分）；红外对射探测器防拆设置为24小时防区，触发后系统即刻报警并联动声光报警器同步启动（2分）；
	4

	
	
	
	2.无线门磁探测器设为2分区137防区，触发后延时5秒报警，并联动声光报警器同步启动（3分）；
	3

	
	
	
	3.紧急按钮探测器设为3分区3防区，触发后实现24小时防区类型，并联动声光报警器同步启动（3分）；
	3

	
	
	
	4.能够查询当前三条不同防区的报警记录（3分）；
	3

	
	
	
	5.听从裁判指令，在评分完成后对系统进行恢复出厂设置操作（2分）。
	2

	4
	模块D：

出入口

控制系统

（13分）
	1.出入口控制系统设备的通电测试；

2.测试工具的使用方法；

3.出入口控制系统设备的参数设置；

4.出入口控制系统设备的设置检验；

5.出入口控制设备设置的复核调整；

6.出入口控制中心设备的操作应用；

7.出入口控制中心设备日常维护维修。
	1.在管理软件客户端软件上，正确添加门禁控制器，并命名为“XX门禁机”（XX为工位号）（2分）；
	2

	
	
	
	2.新增行政部用户，编号：XXX（即场次号），姓名：XXX（即工位号），密码：168168。配置完成可实现：出门按钮开门（1分）、刷卡开门（2分）、密码开门（3分）、人脸开门（2分）；部门/编号/姓名/密码设置不正确，每个扣1分；
	8

	
	
	
	3.查询当前刷卡、密码、人脸开门信息（3分）。
	3

	5
	安全文明操作
	1.违反考场纪律，由裁判员视情况扣20-40分；

2.发生安全生产事故最少扣40分。
	

	合计
	100

	时间要求：考核规定时间为180分钟，超时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：若选手发生下列情况之一，则应及时终止其竞赛。

(1)在操作过程中，发生违规操作、设备损坏或危及人身、设备安全的行为；

(2)在操作过程中，擅自更改竞赛设备参数、私自带入或使用违规工具、资料。


3.评判方法

（1）初赛由计算机系统自动判分。

（2）决赛裁判组共17名，其中裁判长1名，副裁判长1名，裁判员15名。在同等条件下由裁判长采用抽签方式进行裁判分组及确定小组组长。
（3）决赛前由裁判长组织所有裁判员进行培训，统一评分标准。以3名裁判员为1组形式对待评选手的操作进行现场独立打分，选手成绩取平均分。裁判根据分组按照统一评分标准负责该组所有选手的现场评分，并对自己评分项目签字确认评分结果。

（4）决赛评分小组中分差大于5分（含5分）者则由小组组长负责在组内组织讨论复议，结果提交裁判长审核；以取各裁判评分平均数的方式计算选手的最终得分，按照四舍五入的原则，分数保留小数点后两位。
（5）每位选手操作完成后裁判员需完成该选手的评分，才能进入下一轮的执裁工作，直至比赛结束。

（6）裁判长对所有裁判员的打分过程的公平、公正性进行监督。裁判员评定期间若有争议，由裁判长裁决。

（7）比赛结束后，所有裁判员需在选手成绩汇总表上进行确认签字，方视为完成执裁工作。

4.综合排名。选手最终名次依据决赛成绩高低进行排名，成绩均四舍五入保留两位小数点。当决赛成绩相同时，以总用时较短者名次在前。若仍相同时，则以决赛模块B、C、D、A顺序的分数高低决定排名。
三、竞赛细则

（一）竞赛日程

	序号
	时间
	内容
	地点
	备注

	1
	11月1日

15:00-16:30
	初赛
	线上平台
	所有报名

成功的选手

	2
	11月6日

14:00前
	决赛选手

报到
	深圳市福田区福港路2号

高训大厦四楼
	所有

决赛的选手

	3
	11月6日

14:00-15:00
	赛前培训
	深圳市福田区福港路2号

高训大厦四楼401室
	所有

决赛的选手

	4
	11月7日

8:30-23:30
	决赛
	深圳市福田区福港路2号

高训大厦四楼401室
	所有

决赛的选手

	5
	11月8日

10:30
	闭幕式
	深圳市福田区福港路2号

高训大厦
	所有

决赛的选手


（二）竞赛守则
1.参赛证于竞赛报到时凭有效身份证件领取。

2.各类人员须统一佩戴由执委会印制的证件，着装整齐。

3.初赛选手需在比赛前1天上传身份证到竞赛平台，比赛当天提前60分钟凭有效身份证件登录竞赛平台。在竞赛开始前，选手需全程进入腾讯会议软件会议室内，进行身份验证，选手须启动摄像头并将身份证件放置在摄像头前，展示时间不少于20秒，人工核验后，进行竞赛。开赛迟到30分钟无法进入竞赛平台参加竞赛，即按自动弃赛处理。初赛选手只可使用单屏电脑参赛，竞赛平台有防止切屏、人脸识别等功能，保证比赛公平公正。初赛比赛期间，摄像头必须全程开启，保证选手头、肩部位于视频画面正中间；选手需提前准备移动设备（具备摄像头功能）进入腾讯会议会议室，画面展示比赛现场周边环境，保证比赛公平性。若未抓拍到人像或有其他人员出入竞赛场所，按作弊处理。摄像头异常掉线的，应在5分钟内恢复正常，否则视为违规，竞赛系统自动交卷、终止比赛。
4.实操竞赛选手须提前30分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号（工位）入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛30分钟后方可离场，开赛迟到30分钟不得入场，按自动弃权处理。

5.实操竞赛选手的出场顺序和工位由抽签决定，不得私自调换竞赛选手号，否则按取消参赛处理。

6.选手不能携带与竞赛相关的文件资料、通讯工具、电子设备等进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，交头接耳，否则将给予警告或取消竞赛资格。

7.各赛场除现场裁判、选手、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入竞赛区。所有选手未经同意不可私自离开赛场，否则按弃权处理。
8.竞赛期间，选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访，不得私自公布竞赛相关资料和情况。

9.竞赛过程中，选手须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理部提出申诉。

10.选手认为赛场提供的设备、工具不符合规定的应立即向现场裁判提出更换。

11.竞赛规定时间结束时，选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间，在工作人员引导下离开赛场至待评室，等候操作演示竞赛结果。
12.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

13.竞赛现场配备实时监控系统，对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并有专人对竞赛环节进行全程录像。

14.如竞赛出现不可预见的异常情况，由执委会与组委会商议后，作出处理决定。

四、竞赛场地、设施设备

（一）赛场规格

1.初赛。场地由选手按规定自行选定。场地环境应是无外界干扰、光线充足明亮、网络环境良好、配备摄像功能的独立空间，需自备笔记本电脑和移动设备（具备摄像头功能），场地面积不宜小于5平方米。不得在公共场所参赛（例如公共教室、图书馆、咖啡馆等）。
2.决赛。竞赛现场设有竞赛区、裁判区、赛务区、候赛区、医务区、待评区等，合计总面积约750平方米。每个竞赛模块设置1个比赛工位，合计22个比赛工位，每个工位的面积约2平方米（长1.5m、宽1.2m）。
（二）场地布局图
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（三）基础设施清单

竞赛所需设备、工具，由赛场提供，未明确在选手携带工具清单中的，一律不得带入赛场。赛场提供的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。赛场提供设施、设备具体如以下清单所示：
表1.初赛设施、设备清单

	序号
	名称
	数量
	技术规格
	备注

	1
	电脑
	1套
	（1）Chrome浏览器
（2）单屏
（3）摄像头
	选手自备

	2
	手机
	1个
	（1）腾讯会议APP
（2）摄像头
	选手自备

	3
	身份证
	1张
	原件
	选手自备


表2.决赛设施、设备清单
	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	电脑
	1套/选手
	统一配置

	2
	python
	1套/选手
	python-3.9.0-amd64

	3
	400万融智能双光变焦

枪型网络摄像机（含支架）
	1套/选手
	大华DH-IPC-HFW8443F1-ZRL

	4
	400万双光人车警戒定焦

枪型网络摄像机（含支架）
	1套/选手
	大华DH-IPC-HFW5453M1-YL-PV-SA

	5
	400万双光人车警戒定焦

半球网络摄像机
	1套/选手
	大华DH-IPC-HDBW5453R1-YL-PV-SA

	6
	网络球型摄像机（含支架）
	1套/选手
	大华DH-SD-49D223-HN-DB-D

	7
	网络硬盘录像机
	1套/选手
	大华DH-NVR4208-4KS2/H

	8
	16口千兆Poe交换机
	1套/选手
	大华DH-S4100-16GT2GT2GF-135

	9
	智能门禁一体机
	1套/选手
	大华DH-S17213S

	10
	室内塑料出门按钮
	1套/选手
	大华DH-ASF900

	11
	声光报警器
	1套/选手
	艾礼安AL-103

	12
	门磁
	1套/选手
	艾礼安AL-03F

	13
	电磁锁
	1套/选手
	大华DH-ASF220A-L

	14
	报警主机
	1套/选手
	博世IP7400XI-CHI

	15
	编程键盘
	1套/选手
	博世DS7447E

	16
	声光警号
	1套/选手
	豪恩HC-103

	17
	双鉴探测器
	1套/选手
	豪恩LH-914F

	18
	幕帘式被动红外探测器
	1套/选手
	豪恩LH-912D

	19
	紧急报警按钮
	1套/选手
	豪恩HO-01B

	20
	主动红外对射探测器
	1套/选手
	艾礼富ABT-40

	21
	震动探测器
	1套/选手
	豪恩LH-502F

	22
	智能红外微波探测器
	1套/选手
	豪恩LH-912D


表3.决赛材料清单

	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	工具包
	1套/选手
	十字螺丝刀、一字螺丝刀、剥线钳、

网线钳、试电笔

	2
	电源线
	1套/选手
	2×1.0㎜²

	3
	网线
	1套/选手
	Cat5e

	4
	水晶头
	8个/选手
	Cat5e

	5
	螺丝、胶塞
	1套/选手
	M6

	6
	电工胶布
	1卷/选手
	/

	7
	标签纸
	1套/选手
	/


表4.禁止携带物品清单

	序号
	设备和材料名称
	举例

	1
	通讯设备
	手机、电话手表等

	2
	移动存储设备、电子设备
	U盘、录音笔

	3
	任何与竞赛内容相关的物品
	复习资料、教材等


五、安全、健康要求

（一）赛场设医务室，配备医护人员，当选手或赛场其他人员发生身体不适时，进行医护处理。

（二）严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。

（三）竞赛过程中参赛选手能胜任全部竞赛操作体能要求，并且遵守赛场安全操作规程；对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏；服从现场裁判的指挥，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，保证操作过程中人身安全和设备安全。

（四）赛场内禁止携带和存放易燃、易爆、挥发性物质和材料。禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品进入竞赛现场。
六、本技术文件条款的最终解释权归深圳市人力资源和社会保障局所有。

附件2-1

深圳市第十六届职工技术创新运动会暨2026年深圳技能大赛—智慧安防技术

“工匠之星”“好技师”职业技能

竞赛实操任务书
竞赛日期：      年     月      日     场次号：          工位号：     
竞赛时间：  180  分钟 开考时间：     时    分  交卷时间：    时      分
一、AI视频监控系统

由前端摄像机设备、传输介质、处理控制设备、图像显示记录设备构成。前端设备由网络自动跟踪高速智能球机、枪式摄像机、半球摄像机，以及报警探测器组成。根据“图1：AI视频监控系统结构图”选择设备，通过系统结构连接、现场安装调试及项目管理实现图像实时监控及回放功能，通过配套计算机软件系统，可采用手动或自动方式，远程完成对摄像机、云台、镜头各项功能的操控。系统应能手动切换或编程自动切换，对视频输入信号在指定的监视器上进行固定或时序显示，通过编程操作实现图像报警、联动报警及AI视频分析等功能，具体功能要求见“实操综合考核评分表”。
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二、入侵报警系统

由前端设备(包括探测器和紧急报警装置)、传输设备、处理／控制／管理设备和显示／记录设备四个部分构成。利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域(包括主观判断面临被劫持或遭抢劫或其他危急情况时，故意触发紧急报警装置)的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。根据“图2：入侵报警系统结构图”选择前端设备（包括：无线门磁、主动红外对射探测器、紧急报警按钮）、声光报警器、编程键盘和报警主机完成设备安装和系统连接，其中，无线门磁连接无线接收扩展模块，其它前端设备连接入侵防盗报警系统主机的内置防区输入端口，声光报警器连接入侵防盗报警系统主机的报警输出端口。通过调试、编程验证防区功能，分别触发各前端设备发出报警信号，使报警主机通过声光报警器报警，具体功能要求见“实操综合考核评分表”。
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图 2： 入侵报警系统结构图


三、出入口控制系统
由目标信息部分、信息采集部分、传输部分、管理控制部分、执行部分组成，根据“图3：出入口控制系统结构图”选择设备，完成系统安装调试，实现利用自定义编码信息识别或模式特征信息识别技术，通过控制出入口控制点执行装置的启闭，达到对目标在出入口的出入行为实施放行、拒绝、记录和警示等功能。具体功能要求见“实操综合考核评分表”。
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图 3： 出入口控制系统结构图


四、指定安装的前端设备

由裁判现场指定部分前端设备安装在安装区。

1.智慧安防系统指定安装的前端设备（□高速智能球机  □枪式摄像机 □半球摄像机 (红外对射 □门磁 □按钮开关 □声光报警 □开门按钮 □门禁主机）

2.其余前端设备选择竞赛装置上的前端设备进行连接。

3.线缆连接需要经过管孔/线管至桥架/线槽。

4.前端设备按照常规固定支架、安装部位和安装方式进行安装。

五、线缆敷设与路由

1.无线设备采用无线（射频）传输。

2.网络设备采用超五类双绞线（自制水晶头）接入网络交换机。

3.前端设备要求按照常规固定支架、安装部位和安装方式进行安装，电缆从安装区经桥架/线槽、管孔/线管敷设到监控中心并做好标识。

注：智慧安防（AI视频监控、入侵报警、出入口控制）系统功能：见“深圳市第十六届职工技术创新运动会暨2026年深圳技能大赛—智慧安防技术“工匠之星”“好技师”职业技能竞赛实操综合考核评分表”。
附件2-2
深圳市第十六届职工技术创新运动会暨

2026年深圳技能大赛—智慧安防技术

“工匠之星”“好技师”职业技能
竞赛实操综合考核评分表

竞赛日期：      年     月      日   场次号：        工位号：        
竞赛时间：  180  分钟   开考时间：     时    分  交卷时间：   时      分

	序号
	考核

内容
	考核要点
	评分标准
	配分
	扣分
	得分

	1
	模块A：

智慧安防技术系统搭建（23分）
	1.能实施中心设备安装的调整复核；

2.能实施前端设备安装的调整复核；

3.能实施中心设备接入连接、编号修改的调整复核；

4.能实施前端设备接入连接、编号修改的调整复核。
	1.按指定点位安装高速智能球机，自制一条网线完成系统连接，并在制作的网线两端粘贴标识标签（总分3分）。球机安装位置偏差或未紧固，扣1分；网线制作线序错误、不通或工艺差（如外皮未压入水晶头），扣1分；未粘贴标识标签的，一端扣0.5分；
	3
	
	

	
	
	
	2.按指定点位安装网络半球摄像机，自制一条网线完成系统连接，并在制作的网线两端粘贴标识标签（总分2分）。网线制作线序错误、不通或工艺差（如外皮未压入水晶头），扣1分；未粘贴标识标签的，一端扣0.5分；
	2
	
	

	
	
	
	3.按指定点位安装枪式摄像机，自制一条网线完成系统连接，并在制作的网线两端粘贴标识标签（总分2分）。网线制作线序错误、不通或工艺差（如外皮未压入水晶头），扣1分；未粘贴标识标签的，一端扣0.5分；
	2
	
	

	
	
	
	4.门磁探测器安装在指定位置与连接。总分2分，每错一处扣1分，扣完为止；
	2
	
	

	
	
	
	5.门禁主机安装在指定位置与连接。总分2分，每错一处扣1分，扣完为止；
	2
	
	

	
	
	
	6.声光报警器安装在指定位置与连接。总分2分，每错一处扣1分，扣完为止；
	2
	
	

	
	
	
	7.出门按钮安装在指定位置与连接。总分2分，每错一处扣1分，扣完为止；
	2
	
	

	
	
	
	8.根据竞赛场地提供的硬件搭建一套视频监控系统。总分2分，每错一处扣1分，扣完为止；
	2
	
	

	
	
	
	9.根据竞赛场地提供的硬件搭建一套入侵报警系统。总分1分；
	1
	
	

	
	
	
	10.根据竞赛场地提供的硬件搭建一套出入口控制系统。总分2分，每错一处扣1分，扣完为止；
	2
	
	

	
	
	
	11.施工工艺规范，总分3分。凡出现线缆打结、设备安装不牢固、扎带杂乱、标签标识模糊、裸露铜线过长，每项扣0.6分，扣完为止。
	3
	
	

	2
	模块B：

AI视频监控系统（49分）
	1.AI视频监控系统设备的通电测试；

2.测试工具的使用方法；

3.AI视频监控系统设备的参数设置；

4.AI视频监控系统设备的设置检验；

5.AI视频监控设备设置的复核调整；

6.AI视频监控中心设备的操作应用；

7.AI视频监控中心设备日常维护维修。
	1.将高速智能球机IP地址改为：192.168.2.2XX（XX为工位号）（3分）；
	3
	
	

	
	
	
	2.配置枪型摄像机移动侦测告警联动NVR录像（5分）：不能实现告警扣3分；不能调用录像扣2分；
	5
	
	

	
	
	
	3.配置网络半球摄像机遮挡告警并同时NVR录像（5分）：不能实现告警扣3分；不能调用录像扣2分；
	5
	
	

	
	
	
	4.配置高速智能球机，实现门磁触发告警，联动并调用预置位（裁判指定位置），同时触发声光报警并录像（5分）：不能实现告警扣3分；不能调用录像扣2分；
	5
	
	

	
	
	
	5.配置高速智能球机实现AI识别（5分）：人脸识别（1分）、物品拿取侦测（2分）、物品遗留侦测（1分）、区域入侵侦测（1分）；
	5
	
	

	
	
	
	6.AI硬件连接部署（3分）；
	3
	
	

	
	
	
	7.AI数据标注（5分）：考场提供10张图片，标注生成数据集；漏/错标或缺少数据集一处扣0.5分；
	5
	
	

	
	
	
	8.完成AI模型训练并生成规范模型文件（6分），在此基础上完成模型的加载调用与功能验证，确保推理结果符合预期（5分）；
	11
	
	

	
	
	
	9.利用Python编程，调用摄像机对应接口，实现监视功能（5分）；
	5
	
	

	
	
	
	10.听从裁判指令，在评分完成后对系统进行恢复出厂设置操作（2分）。
	2
	
	

	3
	模块C：

入侵报警系统（15分）
	1.入侵报警系统设备的通电测试；

2.测试工具的使用方法；

3.入侵报警系统设备的参数设置；

4.入侵报警系统设备的设置检验；

5.入侵报警设备设置的复核调整；

6.入侵报警中心设备的操作应用；

7.入侵报警中心设备日常维护维修。
	1.红外对射探测器编入1分区1防区，设置为即时报警防区，触发后系统即刻报警，并联动声光报警器同步启动（2分）；红外对射探测器防拆设置为24小时防区，触发后系统即刻报警并联动声光报警器同步启动（2分）；
	4
	
	

	
	
	
	2.无线门磁探测器设为2分区137防区，触发后延时5秒报警，并联动声光报警器同步启动（3分）；
	3
	
	

	
	
	
	3.紧急按钮探测器设为3分区3防区，触发后实现24小时防区类型，并联动声光报警器同步启动（3分）；
	3
	
	

	
	
	
	4.能够查询当前三条不同防区的报警记录（3分）；
	3
	
	

	
	
	
	5.听从裁判指令，在评分完成后对系统进行恢复出厂设置操作（2分）。
	2
	
	

	4
	模块D：

出入口

控制系统

（13分）
	1.出入口控制系统设备的通电测试；

2.测试工具的使用方法；

3.出入口控制系统设备的参数设置；

4.出入口控制系统设备的设置检验；

5.出入口控制设备设置的复核调整；

6.出入口控制中心设备的操作应用；

7.出入口控制中心设备日常维护维修。
	1.在管理软件客户端软件上，正确添加门禁控制器，并命名为“XX门禁机”（XX为工位号）（2分）；
	2
	
	

	
	
	
	2.新增行政部用户，编号：XXX（即场次号），姓名：XXX（即工位号），密码：168168。配置完成可实现：出门按钮开门（1分）、刷卡开门（2分）、密码开门（3分）、人脸开门（2分）；部门/编号/姓名/密码设置不正确，每个扣1分；
	8
	
	

	
	
	
	3.查询当前刷卡、密码、人脸开门信息（3分）。
	3
	
	

	5
	安全文明操作
	1.违反考场纪律，由裁判员视情况扣20-40分；

2.发生安全生产事故最少扣40分。
	
	
	

	合计
	100
	
	

	时间要求：考核规定时间为180分钟，超时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：若选手发生下列情况之一，则应及时终止其竞赛。

(1)在操作过程中，发生违规操作、设备损坏或危及人身、设备安全的行为；

(2)在操作过程中，擅自更改竞赛设备参数、私自带入或使用违规工具、资料。

	裁判员签名：                                           

	核分员签名：                                           

	最终分数：                                             
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图2：入侵报警系统结构图
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图3：出入口控制系统结构图



