附件

境外职业技能证书白名单

境外职业技能证书名称	对照职业技能等级证书	对照等级
中文名称	英文名称	职业

编码	职业

名称
莱茵国际焊工(钢)	International Welder-steel(TÜV)	6-18-02-04	焊工	详见对照表
莱茵国际焊工(铝)	International Welder-Aluminium(TÜV)

莱茵国际焊工与焊工职业技能等级对照表

序号	职业

技能等级	TÜV莱茵国际焊工	对照方式
焊接方法	焊接项目及其ISO代号	代替焊接项目（ISO代号）
1	五级/初级工	一、焊条电弧焊	1.低碳钢或低合金钢板角接或T形接头平焊

ISO9606-1 111 P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项）PA	（1）ISO9606-1 111 P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PB（或PC、PD、PE、PF中任何一项）

（2）ISO9606-1 111 T/P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PB（或PD、PH中任何一项）

（3）ISO9606-1 111 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PA（或PB、PC、PE、PF中任何一项）

（4）ISO9606-1 111 T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PA（或PC、PH、H-L045中任何一项）	国际焊工项目第1项（或其代替项目）和第2～9项（或其代替项目）中的任意两项（共3项），对照焊工职业技能等级五级/初级工。
2.低碳钢或低合金钢板对接平焊

ISO9606-1 111 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PA	（1）ISO9606-1 111 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PE、PF中任何一项）

（2）ISO9606-1 111 T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PH、H-L045中任何一项）
3.低碳钢或低合金钢管对接的水平转动焊

ISO9606-1 111 T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PA	（1）ISO9606-1 111 T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PH、H-L045中任何一项）

（2）ISO9606-1 111 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PE、PF中任何一项）
二、熔化极气体保护焊	4.低碳钢或低合金钢板角接或T形接头平焊

ISO9606-1 135（或136） P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PA	（1）ISO9606-1 135（或136） P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PB（或PC、PD、PE、PF中任何一项）

（2）ISO9606-1 135（或136） T/P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PB（或PD、PH中任何一项）

（3）ISO9606-1 135（或136） P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PA（或PB、PC、PE、PF中任何一项）

（4）ISO9606-1 135（或136） T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PA（或PC、PH、H-L045中任何一项）
5.低碳钢或低合金钢板对接平焊

ISO9606-1 135（或136） P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PA	（1）ISO9606-1 135（或136） P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PE、PF中任何一项）

（2）ISO9606-1 135（或136） T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PH、H-L045中任何一项）
6.低碳钢或低合金钢板搭接平焊

ISO9606-1 135（或136） P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PB	（1）ISO9606-1 135（或136） P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PD、PE、PF中任何一项）

（2）ISO9606-1 135（或136） T/P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PB（或PD、PH中任何一项）

（3）ISO9606-1 135（或136） P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PE、PF中任何一项）

（4）ISO9606-1 135（或136） T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或H-L045）
三、手工钨极氩弧焊	7.低碳钢或低合金钢板角接或T形接头平焊

ISO9606-1 141 P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PA	（1）ISO9606-1 141 P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PB（或PC、PD、PE、PF中任何一项）

（2）ISO9606-1 141 T/P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PB（或PD、PH中任何一项）

（3）ISO9606-1 141 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PA（或PB、PC、PE、PF中任何一项）

（4）ISO9606-1 141 T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PA（或PC、PH、H-L045中任何一项）
8.低碳钢或低合金钢板对接平焊

ISO9606-1 141 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PA	（1）ISO9606-1 141 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PE、PF中任何一项）

（2）ISO9606-1 141 T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PH、H-L045中任何一项）
9.低碳钢或低合金钢管对接的水平转动焊

ISO9606-1 141 T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PA	（1）ISO9606-1 141 T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PH、H-L045中任何一项）

（2）ISO9606-1 141 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PE、PF中任何一项）
2	四级/中级工	一、焊条电弧焊	1.低碳钢管板骑座式或插入式全焊透角接头

ISO9606-1 111 T/P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PB	（1）ISO9606-1 111 T/P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PD（或PH）

（2）ISO9606-1 111 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项）PC（或PD、PE、PF中任何一项）

（3）ISO9606-1 111 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PE、PF中任何一项）

（4）ISO9606-1 111 T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或H-L045）	国际焊工项目第1项（或其代替项目）和第2～8项（或其代替项目）中的任意两项（共3项），对照焊工职业技能等级四级/中级工。
2.低碳钢或低合金钢板对接的立焊+横焊

ISO9606-1 111 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PF+ PC（两项）	（1）ISO9606-1 111 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PF+PE（两项）

（2）ISO9606-1 111 T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） H-L045〔或PH+PC（两项）〕
3.低碳钢或低合金钢管对接的水平固定+垂直固定，或45°固定焊

ISO9606-1 111 T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PH+PC（两项）（或H-L045）	ISO9606-1 111 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PH+PE（两项）
二、熔化极气体保护焊	4.低碳钢或低合金钢板对接的立焊+横焊

ISO9606-1 135（或136） P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PF+PC（两项）	（1）ISO9606-1 135（或136） P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PF+PE（两项）

（2）ISO9606-1 135（或136） T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） H-L045〔或PH+PC（两项）〕
5.低碳钢或低合金钢管对接的水平固定+垂直固定

ISO9606-1 135（或136） T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PH+PC（两项）	（1）ISO9606-1 135（或136） T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） H-L045

（2）ISO9606-1 135（或136） P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PH+PE（两项）
三、手工钨极氩弧焊	6.低碳钢管板骑座式或插入式焊接

ISO9606-1 141 T/P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PB	（1）ISO9606-1 141 T/P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PD（或PH）

（2）ISO9606-1 141 P FW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PD、PE、PF中任何一项）

（3）ISO9606-1 141 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或PE、PF中任何一项）

（4）ISO9606-1 141 T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PC（或H-L045）
7.低合金钢管对接的水平固定+垂直固定

ISO9606-1 141 T BW FM2（或FM3、FM4中任何一项） PH+PC（两项）	（1）ISO9606-1 135（或136） T BW FM2（或FM3、FM4中任何一项） H-L045

（2）ISO9606-1 135（或136） P BW FM2（或FM3、FM4中任何一项） PH+PE（两项）
8.不锈钢板对接平焊

ISO9606-1 141 P BW FM5（或FM6） PA	（1）ISO9606-1 141 P BW FM5（或FM6） PC（或PE、PF中任何一项）

（2）ISO9606-1 141 T BW FM5（或FM6） PC（或PH、H-L045、中任何一项）
3	三级/高级工	一、焊条电弧焊	1.低碳钢或低合金钢板对接仰焊

ISO9606-1 111 P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PE	ISO9606-1 111 T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PH（或H-L045）	国际焊工项目第1项（或其代替项目）和第2～9项（或其代替项目）中的任意两项（共3项），对照焊工职业技能等级三级/高级工。
2.低碳钢或低合金钢管对接45°固定加排管障碍焊

ISO9606-1 111 T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） H-L045
3.不锈钢管对接垂直固定焊或45°固定焊

ISO9606-1 111 T BW FM5（或FM6） PC（或H-L045）	ISO9606-1 111 P BW FM5（或FM6） PC（或PE）
二、熔化极气体保护焊	4.低碳钢板对接仰焊

ISO9606-1 135（或136） P BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PE	ISO9606-1 135（或136） T BW FM1（或FM2、FM3、FM4中任何一项） PH（或H-L045）
5.不锈钢板对接平焊

ISO9606-1 131（或135） P BW FM5（或FM6） PA	（1）ISO9606-1 131（或135） P BW FM5（或FM6） PC（或PE、PF中任何一项）

（2）ISO9606-1 131（或135） T BW FM5（或FM6） PC（或PH、H-L045中任何一项）
6.不锈钢管对接45°固定焊

ISO9606-1 131 T BW FM5（或FM6） H-L045
三、手工钨极氩弧焊	7.低合金钢管对接的水平固定+垂直固定，或45°固定焊加排管障碍焊

ISO9606-1 141 T BW FM2（或FM3、FM4中任何一项） PH+PC（两项）（或H-L045）	ISO9606-1 141 P BW FM2（或FM3、FM4中任何一项） PH+PE（两项）
8.不锈钢管对接的水平固定+垂直固定，或45°固定焊

ISO9606-1 141 T BW FM5（或FM6） PH+PC（两项）（或H-L045）	ISO9606-1 141 P BW FM5（或FM6） PH+PE（两项）
9.铝及铝合金板对接仰焊

ISO9606-2 141 P BW 22/23 PE	ISO9606-2 141 T BW 22/23 PH（或H-L045）