深圳市社会保险基金管理局南山分局

露天仓库雨棚改造项目询价单

供应商名称（盖章）：

联系人及电话： 日期： 年 月 日

序号	项目名称	项目特征描述	计量
单位	工程量	金额（元）
综合
单价	合价	备注
（一）	改造项目
1	金属门窗拆除	1、金属卷帘门拆除
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	10.36
2	水泥混凝土	1、素混凝土C20回填200mm高
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	47.85
3	墙面一般抹灰	1、墙面喷涂料
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	107.28
4	空腹钢柱	1、不锈钢柱:150*150*4厚
2、包含场外运输
3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	t	0.297
5	钢梁	1、不锈钢方通:100*100*3厚
2、包含场外运输
3、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	t	0.245
6	骨架	1、不锈钢方通:100*50*3厚
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	t	0.886
7	采光天棚	1、1.5厚不锈钢雨棚
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	64.67
8	高强螺栓	1、化学螺栓φ16
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	套	288
9	预埋铁件	1、预埋铁件
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	t	0.111
10	金属卷帘(闸)门	1、成品不锈钢卷帘门
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	5.94
11	隔断	1、百叶
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m2	5.85
12	不锈钢管	1、φ100不锈钢雨水管
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m	10.50
13	排水沟、截水沟	1、不锈钢排水沟
2、满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他相关技术的要求	m	14.51
小计
（二）	安装工程
1	普通灯具	1.名称:仓库灯	套	2
2	照明开关	1.名称:单联单控开关	个	1
3	插座	1.名称:单相二三孔插座	个	2
4	接线盒	1.名称:接线盒	个	5
5	配管	(1)电气配管
(2)PC20
(3)暗敷	m	25.00
6	配线	1.名称:配线
2.规格:WDZB-BYJ-2.5	m	76.50
7	凿(压)槽	1.管道凿槽刨沟及恢复
2.DN20	m	5.00
小计
三	不可预见费	15000.00	此金额不可修改
四	总金额
含税
备注： 如有增项另计；具体按实际项目量结算；